一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	河南速特包装有限公司年生产1500吨新型包装制品项目

	项目代码
	2410-411421-04-01-307867

	建设单位联系人
	姚玉枝
	联系方式
	133****4068

	建设地点
	河南省商丘市民权县富民六路南段东侧168号

	地理坐标
	（E115°7′52.687″,N34°36′55.444″）

	国民经济

行业类别
	C2921塑料薄膜制造；C2923塑料丝、绳及编织品制造；C2319包装装潢及其他印刷
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 --53塑料制品业292

二十、印刷和记录媒介复制业 --39印刷 231

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	民权县发展和改革委员会
	项目审批文号
	/

	总投资（万元）
	8500
	环保投资（万元）
	35.6

	环保投资占比（%）
	0.42
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m²）
	9000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》；

审批文件名称及文号：《商丘市人民政府关于〈民权高新技术产业开发区发展规划（2022—2035）〉的批复》（商政文﹝2024﹞178号）

审批机关：商丘市人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：商丘市生态环境局

审查文件名称及文号：关于《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（商环函〔2023〕42号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	（1）规划范围和期限

民权高新技术开发区规划建设用地范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。在上述已划定的四至边界范围（建设用地）基础上，为确保开发区形态规整、区域完整，破解开发边界内天窗和碎图斑较多问题，以及满足未来的发展需要，划定开发区规划（围合）范围，面积约3063.13公顷。

规划期限：2022～2035年。其中近期2022～2025年，远期2026～2035年。

主导产业

民权高新技术开发区主导产业为装备制造、食品加工、电子制造。

（3）空间功能结构

结合园区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心一轴、多片区”的空间结构。

“一心”：指园区内综合服务中心。

“一轴”：即园区的发展轴。沿迎宾大道、兴业路、建业路为园区发展轴，串联了整个园区，形成民权县的工业长廊。

“多片区”：结合产业类型及现状情况，划分为多个产业片区。

（4）能源和资源利用结构

能源利用结构：规划区现状能源结构以天然气、外购电力为主。规划由国能民权热电有限公司对园区供热。国能民权热电有限公司工程装机容量为2X600MW，采用两台DG1900-25.4I1型燃煤锅炉配2台600MW机组，经过供热改造后，具有1680万平米供热能力，现有国电民权热电厂换热首站规模按照500万m²的供热能力设计。满足近期的供热需求。远期新增DN600的蒸汽主管线，城区外管网沿现状DN600管网路由走向至东环路和人民路交叉口，进入城区后，沿东环路敷设至高新技术开发区，给高新区工业企业供汽。

水资源利用方面：全部取缔区内地下水井，在依托市政供水基础上积极采用污水处理的再生中水，改变现有全部采用新鲜水的局面，形成以新水为主、再生水利用为辅的水资源利用结构。

（5）产业布局

民权高新技术开发区共分为：综合服务区、新型制冷设备装备制造区、冷链物流装备制造区、绿色食品加工区、现代物流区、电子信息产业区、先进装备制造业区、综合发展区八个片区。

综合服务区：重点布局管理办公、酒店商务、医教服务、职工公寓生活商业、各类住宅（包括高端住宅、创业公寓、安置区等），为城市居民、产业工人等提供高品质的居住产品、公共空间、综合服务设施，带动产业集聚区建设升级。

新型制冷设备装备制造区：围绕制冷产业，通过建链延链补链强链促进要素集聚。实现由家用、商用制冷向工业、医用、科研等专业制冷拓展，由单一制冷家电向多样化家用制冷电器延伸。

冷链物流装备制造区：依托“民权冷藏车”，发展冷链物流设备、特种制冷装备生产基地和冷藏保温车专用制冷机组生产基地。

绿色食品加工区：该组团主要发展食品精深加工和包装产业，支持食品研发，内部植入食品工业公共实验室、产业培育孵化等功能空间。现代物流区：围绕民权保税物流中心，建设综合保税物流园区。以陇海铁路和保税物流中心为依托，建设公铁多式联运物流园区。打造集货物中转、信息咨询、货物配载、仓储理货、停车住宿、汽车维修等多功能于一体的综合性物流园区，为我县经济发展提供强有力的运输服务保障。电子信息产业区：紧盯电子信息产业“风口”，形成以智能硬件为中心光电行业为抓手的产业体系；重点推进现代办公、家电、各类智能终端等民用、商用电子设施领域配套产业的快速发展

先进装备制造业区：依托制冷和金属制品基地，重点发展重型装备高端装备、钢铁深加工等装备制造产业。

综合发展区：打造以金属制品、基础机械、电子基础件、成套技术装备等为主导功能的综合产业片区；并结合行业特色，实施升级创新产品制造工程，努力实现科技、品质、绿色、低碳、智慧。

本项目拟建设地点位于商丘市民权县富民六路南段东侧168号，根据《民权高新技术产业开发区发展规划 用地功能布局图》可知项目用地性质属于二类工业用地，符合用地规划（见附图五）；对照《民权高新技术产业开发区总体发展规划 产业功能布局图》（见附图四），项目位于先进装备制造区，项目与主导产业不冲突，根据民权高新技术产业开发区管理委员会经济发展局出具的证明（见附件4）该项目符合园区产业要求，同意入驻。

（6）环境准入条件及负面清单

表1-1  入驻项目环境准入条件
类别

准入条件

本项目情况

相符性

基本要求

空间布局约束

产业园区内规划的防护绿地禁止建设工业项目；入驻项目布局与环境敏感目标之间应满足大气防护距离或行业规定的相应防护距离要求。

本项目用地性质为工业用地，不涉及防护绿地；项目无需设置大气防护距离，且无行业防护距离规定。

符合

规划法规

1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求；2、新建、改扩建项目清洁生产水平必须满足国内先进水平要求；3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；4、所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放；5、入驻企业应严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度；6、对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，尽可能实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济；7、入驻项目正常生产时必须做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案；8、入园项目废水均要经园区废水排放管网排入市政集中污水处理厂集中处理。

项目符合国家、省市产业政策和相关规划要求；项目为新建项目，清洁生产水平满足国内先进水平要求；项目建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求；本项目废气污染物经收集处理达标后排放，废水经预处理后达标排入民权县第一污水处理厂处理；项目目前正在办理环评手续，将严格执行“三同时”制度；项目各类工业固废分类收集后回用或外售综合利用；本项目建成后能够稳定达标排放，将按要求制定实施应急预案；项目废水通过市政污水管网达标排放至民权县第一污水处理厂处理
符合
投资强度及容积率

1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求。

项目租用厂房用地为工业用地，符合《河南省工业项目建设用地控制指标》要求和土地利用规划

符合
资源开发利用及污染物排放管控要求

1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；2、禁止新建销售、使用高污染燃料的项目。3、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进；4、新、改、扩建项目应严格落实总量控制制度。

本项目满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求，项目不涉及高污染燃料，“三废”均合理处置，项目废气主要污染物按要求倍量替代，废水主要污染物按要求等量替代
符合
环境风险防控要求

禁止新建大气毒性终点浓度范围超越园区边界且涉及大气环境敏感点的项目；新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之间控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。

本项目大气风险评价等级为简单分析，不涉及危险物质大气毒性终点浓度，环境风险较小，风险措施可行

符合
产业准入要求

鼓励类
1、能够延长产业园区产业链条，国家产业政策鼓励类的项目；2、《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区优先承载发展的产业；3、为园区企业服务的高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。4、有利于区内企业间循环经济的项目。

本项目不属于鼓励类、禁止类、限制类，属于产业政策允许建设的项目；项目废气经两级活性炭吸附环保设施处理后达标排放，污水经化粪池处理后排入民权县第一污水处理厂处理
符合
限制类

国家产业政策限制类项目；《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。

符合
禁止类

1、国家产业政策禁止类项目；2、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到经济规模的项目；3、水资源消耗量大、废水产生排放量大或排放大量浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目和废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；4、大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害项目；5、排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证稳定达标排放的项目；6、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的生产装置；7、制约性、高环境风险项目、低附加值且不符合园区产业规划的项目。

符合
表1-2 民权高新技术产业开发区负面清单一览表

分类

限制类

禁止类

本项目情况

行业清单

限制发展原料和产品为非环境友好型的项目

《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类的项目

本项目属于产业政策允许建设的项目

/

禁止入驻不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的“两高”项目（“两高”行业项目目录暂按《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号）），河南省“两高”项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。

本项目符合生态环境保护法律法规，对大气重点污染物进行倍量替代，满足商丘市生态环境准入清单、民权县高新技术产业开发区规划环评的要求，本项目不属于“两高”项目

按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，限制B类（鼓励提升类）企业

按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，禁止C类（倒逼转型类）企业

本项目不属于禁止类、限制类

/

环境风险大，采取环境风险防范措施后环境风险仍然不可控的项目

本项目风险较小，风险采取措施后可控

限制污染防治和资源利用技术不成熟、不能保证污染物稳定达标排放的项目

废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证污染物稳定达标排放的项目

本项目所采用废水、废气处理技术均为可行技术，能够确保达标排放

/

电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业项目入驻

本项目不属于电力、化工石化医药、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业

工艺清单

/

禁止引入高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目入驻

本项目不在禁止工艺清单

/

禁止独立的电镀项目入驻

/

冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC

/

开发区内禁止自建燃煤锅炉

产品清单

①新建年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目；②浓缩苹果汁生产线；③日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目；④排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目：水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等

原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、炸药、火工及焰火产品制造；有化学反应过程的食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造

本项目产品不在禁止类、限制类之列

/

产业结构调整指导目录（2019年本）中落后产品

本项目属于产业政策允许建设的项目

其他

/

投资强度不符合《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求的

本项目投资符合要求

（7）项目与民权高新技术产业开发区规划环评审查意见的相符性分析

表1-3 与规划环评审查意见的相符性一览表

规划环评审查意见

相符性分析
对规划优化调整和实施的意见

坚持绿色低碳高质量发展。

规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、河南省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与商丘市“三线一单”成果的协调街接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。

本项目属于以电为能源，符合绿色低碳的要求，本项目的建设符合高新技术产业开发区产业结构、发展规模、用地布局的要求，根据下文分析，本项目符合商丘市“三线一单”要求。

符合

(二)加快推进产业转型。

开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。

本项目清洁生产水平可达国内先进水平

符合

(三)优化空间布局严格空间管控。

进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调-致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区内及开发区周边集中居住区等生活空间和区内文物保护单位的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业区和居住区之间应设置绿化隔离带，以减少工业区对集中居民区的不利影响。

本项目位于商丘市民权县富民六路南段东侧168号，用地为工业用地；项目用地与居住区之间距离较远。

符合

(四)强化减污降碳协同增效。

根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。

本项目符合河南省以及商丘市大气、水、土壤污染防治相关要求，不涉重金属，污染物经环保设施处理后达标排放，排放指标满足替代要求。

符合

（五）严格落实项目入驻要求严格落实《报告书》生态环境准入要求，推动高质量发展。鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励项目入驻；严控高污染、高耗水、高耗能项目入驻；禁止入驻基础化学原料制造项目；禁止入驻含化工合成工艺的食品添加剂项目；禁止入驻高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目；禁止新建独立电镀项目。

根据下文分析，本项目符合生态环境准入要求，符合开发区功能定位，属于国家产业政策允许类，不属于高污染、高耗能、高耗水项目。

符合

（六）加快开发区环境基础设施建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加强推进开发区污水处理厂提升改造，提升出水水质指标，开发区污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷因子执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求；不断提高水资源利用率，加强中水回用，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

本项目生活污水经化粪池处理后排入民权县第一污水处理厂；生产中产生的一般固废合理处置不外排，危险废物集中收集后暂存于厂区危险废物暂存间，交由有资质单位处置。

符合

建立健全生态环境监管体系

统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业开发区发展规划。

不涉及

符合

严格落实各项规划环评措施

规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动开发区高质量发展。规划实施过程中产生重大不良环境影响时，要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

严格按照此要求执行

符合

四、对入区项目的环评建议

拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和污染防治措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。

本项目为新建项目，项目的建设符合开发区规划环评的要求，建设单位按照环评要求开展环境监测和建设环境保护措施。

符合

综上，本项目选址位于民权高新技术产业开发区范围内，项目所属行业不在民权高新技术产业开发区负面清单之内，符合环境准入要求和规划环评审查意见要求，该项目符合园区准入要求。

	其他符合性分析
	1、项目建设与“三线一单”相符性分析

生态红线

根据生态保护红线范围划分情况，民权县涉及的生态保护红线为河南民权黄河故道国家湿地公园、林七水库湿地、任庄水库湿地、吴屯水库湿地、国家二级公益林、饮用水源保护区（商丘市引黄干渠）。

本项目选址位于商丘市民权县富民六路南段东侧168号，根据河南省三线一单综合信息应用平台查询结果，项目所在位置不在商丘市民权县生态保护红线范围内，符合生态红线区域保护规划要求。

B、环境质量底线

①大气环境：本项目位于商丘市民权县富民六路南段东侧168号，根据大气功能区划分，为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据商丘市生态环境监测中心2023年商丘市环境空气质量数据，本项目所在区域环境空气中的PM2.5、PM10、O3年评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，针对环境空气质量不达标的现状，商丘市生态环境保护委员会办公室发布了《商丘市2024年蓝天保卫战实施方案》等一系列文件，预计大气环境质量状况可以得到进一步改善。

②地表水：本项目产生的职工生活污水经新建化粪池进行处理后，通过市政污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理，处理后的废水排入大沙河。本次评价选取大沙河戚店断面来反映项目区域现状水质状况，根据河南省地表水环境功能区划，大沙河为Ⅳ类水体。根据2023年商丘市政府地表水责任目标断面例行监测结果，大沙河戚店断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

③噪声：项目所在区域声环境功能区划为3类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目有机废气采用集气罩/密闭罩+两级活性炭吸附处置，可实现废气达标排放；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产过程中设备运行产生的噪声通过添加减振垫、厂房隔声等措施，可以实现达标排放；生产过程中产生的固废分类收集暂存，均做到定期处置。在采取以上措施后，项目营运期排放的污染物不会对周边的环境质量现状造成大的影响，不会改变区域环境质量现状。

C、资源利用上线

本项目运营过程中能源消耗主要为水、电，不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。综上本项目的建设未突破资源利用上线。

D、环境准入清单

根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）的通知》要求：河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）整体架构为“1+1+4”，包括全省生态环境总体准入要求、重点区域（京津冀及周边地区）生态环境管控要求、重点流域（省辖黄河流域、省辖淮河流域、省辖海河流域、省辖长江流域）生态环境管控要求。

商丘市生态环境局2024年6月公布了《关于商丘市生态环境准入清单动态更新成果的公告》，项目与商丘市生态环境总体准入要求符合性分析详见表1-4，与县区分区管控单元生态环境准入清单符合性分析详见表1-5。

表1-4 本项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析

管控

维度

准入要求

相符性分析

空间布局约束

1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

本项目不涉及

相符

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理。原则上不再设立新的化工园区，确需新设的，须经省联席会议会商同意后报省政府审定；承接列入国家或省级相关规划的化工项目应经省联席会议同意，项目投产前化工园区应通过认定。

本项目不涉及

相符

3、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目不涉及

相符

4、限制开采高硫高灰煤。重点勘查开采地热等矿产。禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产。

本项目不涉及

相符

5、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥行业、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。

本项目不涉及

相符

6、加强对黄河故道沿线湿地保护与生态修复，统筹推进沿线生态防护林建设，建设生态修复和生物多样性保护样板带。惠济河、涡河、大沙河、包河、浍河、沱河、王引河七条主要河流，实施流域水系治理和沿线林带生态修复，形成保障生态网络安全的河流生态廊道。

本项目不涉及

相符

7、狠抓生态保护修复持久战。建立引黄项目常态化监管机制，严把引黄项目准入关，防范违规新上引黄项目。

本项目不涉及

相符

8、国家和省级湿地公园保护范围内禁止下列行为：开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不涉及

相符

污染物排放管控

9、新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。

本项目主要污染物排放满足总量减排要求

相符

10、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

本项目主要污染物实行区域削减

相符

11、以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。城市建成区、开发区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计。

本项目不涉及

相符

12、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热供汽；以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。

本项目不属于涉重行业，本项目油墨为水性油墨，项目有机废气采用集气罩/密闭罩+两级活性炭吸附处置，挥发性有机物均能得到合理治理

相符

13、实施大型规模化养殖场大气氨减排工程，开展清洁养殖工艺、氨气处理工艺、粪肥资源化利用等试点项目；强化全市各级政府秸秆禁烧主体责任，推动秸秆禁烧和综合利用常态化。

本项目不涉及

相符

14、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。

本项目不涉及

相符

15、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。

本项目不涉及

相符

环境风险防控

16、完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，提升跨区域应急监测支援效能。加强跨区域流域应急物资储备，加快推进储备库建设，建立信息管理系统，健全多层级、网络化储备体系。建立健全跨市河流上下游突发水污染事件联防联控机制，加强部门应急联动，形成突发水环境应急处理处置合力。

17、加强涉危险废物涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及区域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。

18、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理；实行危险化学品全过程监管，运用信息技术，加强对危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用、处置的全过程监管，建立危险化学品全生命周期安全监管信息共享与追溯系统。加强新化学物质生态环境准入管理，防范化学物质的生态环境风险。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，全面提升尚未搬迁企业安全风险防范能力，加强日常监管，确保环境安全事故零发生。禁止在国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线1公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入高新技术开发区和化工园区。

19、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。

本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。本项目大气风险评价等级为简单分析，不涉及危险物质大气毒性终点浓度，环境风险较小，风险措施可行

相符

资源开发效率要求

19、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。

20、十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。水资源利用效率和效益明显提升，地下水超采得到进一步控制，农村居民集中供水实现全覆盖，全面解决贫困人口饮水安全问题；积极开展中水资源利用，在火电、纺织、化工、食品、发酵等高耗水行业，开展水效“领跑者”行动，推进企业串联用水、分质用水、一水多用和梯级循环利用，提升工业污水资源化利用效率；加快城市污水处理厂及产业集聚区污水处理厂中水建设工程，切实推进中水利用进程，集中供热中心、热电联产项目限制取用地下水，高耗水企业中水回用率达到32%以上。

21、重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；新、改、扩印染项目清洁生产水平应达到《清洁生产标准纺织业（棉印染）》国际先进水平，禁止不能满足土地投资强度和清洁生产水平要求的印染企业和与规划定位不相符的印染企业入驻。新、改、扩印染项目印染总规模不得超出规划的印染规模，允许规划内印染规模等量替代，禁止超出规划单纯新增印染产能。

22、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。

本项目运营期不消耗煤炭；项目用水为市政供水，不涉及自备水井；项目用地性质为工业用地，符合民权高新技术开发区用地规划

相符

根据《河南省生态环境分区管控总体要求》（2023版）及河南省三线一单综合信息应用平台成果查询（详见附图六），本项目管控单元分类：重点管控单元；环境管控单元名称：民权高新技术产业开发区；环境管控单元编码：ZH41142120001。本项目与民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。

表1-5  民权高新技术产业开发区环境管控单元生态环境准入清单

管控要求

本项目情况

相符性

空间布局约束

1.禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2.原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

3.严格落实规划环评及审查意见要求。

4.依托区域特色种植、养殖优势，尤其是民权葡萄酒的产业优势，发展相关农副产品、食品加工；围绕装备制造、电子制造强链补链，发展新型装备制造、电子制造产业，形成以装备制造、电子制造上下游产业链完善的全新装备制造、电子制造产业基地。

1.本项目符合园区规划及规划环评要求；2.项目不属于禁止行业和两高项目；3.项目已落实规划环评及审查意见要求；4.不涉及

相符

污染物排放管控

1.区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

2.禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。

3.“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

4.加快城市建成区的重点污染企业退城搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险管控和修复。

5.装备制造、电子制造等涉VOCs行业大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”。

6.开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。开发区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。集中污水处理厂扩建工程必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准设计。

1.本项目大气污染物实行倍量替代，水污染物实行等量替代；2.本项目不涉及高污染燃料；3.本项目不属于两高项目；4.不涉及；5.本项目采用水性聚氨酯油墨、无溶剂聚氨酯胶水，实现源头替代；6.废水经收集后进入民权第一污水处理厂进一步处理

相符

环境风险防控

1.有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场及涉重金属企业周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。

3.推进环境风险协同防控。以化工企业、加油站、工业园区、矿石煤炭开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况及地下水基础环境状况调查、检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。危险废物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

不涉及

相符

资源利用效率要求

1.企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。

2.企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。

3.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

1.项目清洁生产水平达到国内先进水平；2.不涉及；3.不涉及

相符

综上分析，本项目的建设符合商丘市民权县“三线一单”控制要求。

2、国家产业政策相符性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目；经对比《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目工艺、装备和产品不属于限制类和淘汰类。民权县发展和改革委员会于2024年10月17日同意了本项目的备案（详见附件2），因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。
3、项目建设与民权县饮用水源保护区规划相符性分析

根据《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）和《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），民权县共有2处县级集中式饮用水水源和16处乡镇集中式饮用水水源。

县级集中式饮用水水源：
（1）民权县一水厂地下水井群（共6眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域（1～3号取水井）；4～6号取水井外围30米的区域。
（2）民权县二水厂地下水井群（共5眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。
乡镇集中式饮用水水源：
（1）民权县伯党乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。
（2）民权县龙塘镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、北10米的区域。
（3）民权县花园乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
（4）民权县白云寺镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（5）民权县双塔乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东13米、北20米的区域。
（6）民权县人和镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西18米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、北至310国道的区域。
（7）民权县野岗乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南25米的区域。
（8）民权县孙六乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南20米的区域。
（9）民权县王庄寨镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南至324省道的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（10）民权县老颜集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南22米的区域。
（11）民权县林七乡地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（12）民权县褚庙乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：供水站厂区及外围西25米、南25米的区域。
（13）民权县庄子镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、北10米的区域。
（14）民权县北关镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西5米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（15）民权县胡集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西20米、北18米的区域。
（16）民权县程庄镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
本项目选址位于民权县富民六路南段东侧168号。根据现场调查，距离最近的县级饮用水源民权县一水厂地下水井群约5.33km，不在饮用水水源保护区范围内，因此项目建设符合饮用水源保护规划要求。

与相关政策相符性分析

4.1与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析

表1-6  本项目与《河南省空气质量持续改善行动计划》相符性分析

类别

文件要求

本项目情况

相符性

优化产业结构，促进产业绿色发展

（一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。

本项目不属于“两高”项目。项目为新建项目，不属于国家/河南省重点行业，不涉及锅炉炉窑
相符

（二）加快淘汰落后低效产能。落实国家产业政策，进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，将大气污染物排放强度高、清洁生产水平低、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；加快淘汰步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结、独立球团、独立热轧工序以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉；有序退出砖瓦行业6000万标砖/年以下烧结砖及烧结空心砌块生产线，鼓励各省辖市、济源示范区、航空港区城市规划区内的烧结砖瓦企业关停退出。

本项目不涉及落后低效产能

相符

（三）开展传统产业集群升级改造。各省辖市、济源示范区、航空港区结合辖区内产业集群特点，制定涉气产业集群发展规划和专项整治方案，进一步排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批，提升产业集群绿色发展水平。实施“散乱污”企业动态清零，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。鼓励各地因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目。

本项目位于民权高新技术产业开发区，符合开发区发展规划

相符

优化能源结构，加快能源绿色低碳发展

（三）积极开展燃煤锅炉关停整合。全省原则上不再新增自备燃煤机组、不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉，鼓励自备燃煤机组实施清洁能源替代。全面淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶，基本淘汰储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。加快热力管网建设，开展远距离供热示范，充分发挥热电联产电厂的供热能力，2025年年底前，对30万千瓦以上热电联产电厂供热半径30公里范围内具备供热替代条件的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。

本项目不涉及燃煤锅炉

相符

强化面源污染治理，提升精细化管理水平

（一）深化扬尘污染综合治理。严格落实扬尘治理“两个标准”要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理，鼓励建筑项目积极采用装配式建造等绿色施工技术。市政道路、水务等长距离线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。

本项目在已有生产车间进行建设，施工期主要进行设备安装，不涉及土建施工

相符

由上表可知，本项目建设符合《河南省空气质量持续改善行动计划》要求。

4.2与河南省2025年蓝天、碧水、净土保卫战及柴油货车污染治理攻坚战等四个实施方案（豫环委办〔2025〕6号）相符性分析

表1-4 与豫环委办〔2025〕6号文相符性分析

方案

污染防治相关要求

项目建设情况

相符性

《河南省2025年蓝天保卫战实施方案》

8.实施挥发性有机物综合治理。组织涉VOCs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节开展VOCs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年4月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，完成低VOCs原辅材料源头替代、泄漏检测与修复、VOCs综合治理等任务400家以上。

本项目吹膜所用PE塑料为固态颗粒，印刷所用油墨为水性油墨，胶黏剂为本体型胶黏剂，实现源头替代
符合
9.加快工业企业深度治理。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，推动燃煤电厂精准喷氨设施升级改造，强化工业源烟气脱硫脱硝氨逃逸防控，推进燃气锅炉、炉窑低氮燃烧改造，对不能稳定达标排放的垃圾焚烧发电、生物质锅炉、砖瓦窑、耐火材料等行业企业实施提标治理。强化全过程排放控制和监督帮扶力度，严禁不正常使用或未经批准擅自拆除、闲置、停运污染治理设施，严禁生物质锅炉掺烧煤炭、垃圾工业固体废物等其他物料。开展砂石骨料企业全流程综合治理推动砂石骨料行业装备升级，实施清洁化、智能化、绿色化改造。完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。2025年9月底前：完成企业污染治理设施升级改造、珍珠岩膨胀炉低氮燃烧改造、砂石骨料综合治理等任务600家以上。

本项目废气采用两级活性炭吸附治理工艺，治理效果满足相关排放标准要求
符合

《河南省2025年碧水保卫战实施方案》
11.持续加强饮用水水源保护。依法科学划定、调整、取消饮用水水源保护区(范围)，推进乡镇级饮用水水源保护区标志设置，确保2025年底完成保护区(范围)划定和勘界立标；持续开展保护区环境风险隐患排查整治，巩固水源地整治成果；开展县级以上集中式饮用水水源地水质专项调查和环境状况调查评估，做好乡镇级及以下水源地基础信息调查，切实保障水源地水质安全。

本项目选址不在集中式饮用水水源保护区范围内，符合水源地保护规划要求
符合
《河南省2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》
2.提升重点行业清洁运输比例。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。鼓励工矿企业等用车单位通过与运输企业(个人)签订合作协议等方式实现清洁运输。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。2025年9月底前，钢铁、水泥、焦化企业完成超低排放清洁运输改造。2025年底前，火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、石化、化工、水泥等行业大宗货物清洁运输比例达到80%以上；砂石骨料、耐材、环保绩效A、B级和绩效引领性企业清洁运输比例力争达到80%。
本项目原料运输按实施方案执行

符合

4.3与《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析

表1-7  与《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》相符性分析

主要任务

本项目情况

相符性

2.开展传统产业集群专项整治

各县(市、区)全面排查铸造耐材、工业涂装、人造板、家具、制鞋、制冷、医药、农药、再生铝、超硬材料等集群，结合辖区内产业集群特点，加快推动梁园区制药及铸造、示范区工业涂装、睢阳区包装印刷、永城市再生铝及化工、夏邑县烧结砖瓦、虞城县工量具、睢县制鞋、柘城县超硬材料、民权县制冷、宁陵县化肥等产业集群从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面实施升级改造，5月底前建立清单台账，制定整治方案，提升产业集群绿色发展水平。2025年底前，全市铸造行业企业完成治理提升，实现“一达标、两密闭、三到位”，达到B级及以上绩效水平，未完成的纳入秋冬季错峰生产调控。支持各县(市、区)因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目，10月底前，完成永城市润兴环保资源利用有限公司工业固废资源利用与处置废气治理项目建设。
本项目厂址位于民权高新技术产业先进制造业开发区，吹膜、印刷、复合废气经收集后引至两级活性炭吸附装置处理后达标排放

相符

7.开展低效失效治理设施排查整治

对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。2025年9月底前，完成低效失效治理设施提升改造企业400家以上，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。
项目生产过程中产生VOCs，废气经收集后引至两级活性炭吸附装置处理后达标排放，不属于前述低效、单一治理设施

相符

8.实施挥发性有机物综合治理
5月底前，各县(市、区)完成涉V0Cs企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品V0Cs含量等10个关键环节开展V0Cs治理突出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无)V0Cs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。2025年5月底前，开展一轮次活性炭更换和泄漏检测与修复，废弃活性炭全部妥善存放于危废间并定期完成处置，禁止露天存放，坚决杜绝“跑冒滴漏”现象。2025年5月底前完成19家企业泄漏检测与修复、V0Cs综合治理等任务

本项目为塑料制品行业项目，PE塑料为固态颗粒，印刷所用油墨为水性油墨，胶黏剂为本体型胶黏剂，实现源头替代，废气污染物收集治理效果满足相关排放标准要求
相符

综上分析，项目建设符合《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。
4.4本项目与《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）相符性分析

表1-7  与豫环办〔2025〕25号文相符性分析
序号

文件要求

本项目情况

符合性

1

二、加强低VOCs含量原辅材料替代

推动源头替代落实。各地指导督促工业涂装、包装印刷、电子制造等重点行业，落实《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）等VCOs含量限值标准，加大涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等低VOCs含量原辅材料替代力度。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，在全面排查基础上制定低VOCs原辅材料替代计划并积极推动实施，2024年5月底前将低VOCs原辅材料替代任务纳入2024年大气攻坚重点治理任务系统，实施逐月调度。

推进绿色生产工艺。在保证安全生产的前提下，持续推进石化、化工、医药、农药等行业企业“三化”改造（密闭化、自动化、管道化），采用高效工艺及设备，有效减少工艺过程无组织排放石化、化工行业重点推进低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业要大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

本项目吹膜所用PE塑料为固态颗粒，为低VOCs含量材料，印刷所用油墨为水性油墨，胶黏剂为本体型胶黏剂，实现源头替代；采用水性凹印技术和无溶剂复合技术。
符合

2

三、提升有组织治理能力

做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉VOCs企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2025年4月底前组织企业开展一轮次活性炭更换。

加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉(TO)、RTO、采用高温炉(密)处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附-脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g(BET法)。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低(无)挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。
项目有机废气采用两级活性炭吸附装置处理，处理后达标排放，并按要求对耗材进行更换、设备检修，项目采用颗粒活性炭，碘值不宜低于800mg/g
相符
3

四、强化无组织排放管控

提升VOCs废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收，分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。2025年5月底前，各地对VOCs废气密闭收集能力进行全面排查，对采用集气罩、侧吸风等措施收集VOCs废气的企业开展一轮风速实测，对于敞开式生产未配备收集设施、废气收集系统控制风速达不到标准要求、废气收集系统输送管道破损泄漏严重等问题限期进行整治提升，并将整治提升任务纳入2025年大气攻坚重点治理任务。
项目吹膜工序设集气罩，复合熟化、印刷工序采用密闭间负压运行，VOCs物料输送采用泵送方式，物料密闭储存、转运，集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒，产生的VOCs废气经负压收集后进入两级活性炭吸附装置进行处理，处理后达标排放
相符

综上分析，项目建设符合《河南省生态环境厅办公室关于做好2025年夏季挥发性有机物综合治理工作的通知》（豫环办〔2025〕25号）的相关要求。
5、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气〔2020〕340号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）相符性分析

本项目为塑料制品业并涉及印刷工艺，因此本项目涉及国家重点行业-印刷行业、河南省重点行业-塑料制品行业两个行业，与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气〔2020〕340号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中管控要求相符性分析见下表。

表1-9 与《重污染天气重点行业绩效分级减排措施》相符性分析

行业
差异化指标

A级企业要求

本项目情况

相符性

塑料行业

废气收集及处理工艺

1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥、塑炼、压延、涂覆等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；

2.使用再生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）；使用原生料的企业VOCs治理采用燃烧工艺或吸附、冷凝、膜分离等工艺处理（其中采用颗粒状活性炭的，柱状活性炭直径≤5mm、碘值≥800mg/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:7000的要求；使用蜂窝状活性炭的，碘值≥650mg/g、比表面积应不低于750m²/g，且填充量与每小时处理废气量体积之比满足1:5000的要求；活性炭吸附设施废气进口处安装有仪器仪表等装置，可实时监测显示并记录湿度、温度等数据，废气温度、颗粒物、相对湿度分别不超过40℃、1mg/m³、50%）。废气中含有油烟或颗粒物的，应在VOCs治理设施前端加装除尘设施或油烟净化装置；
3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术；

4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；

5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。使用氨法脱硝的企业，氨的装卸、储存、输送、制备等过程全程密闭，并采取氨气泄漏检测和收集措施；采用尿素作为还原剂的配备有尿素加热水解制氨系统。
1.项目吹膜工序设集气罩，复合设集气罩，熟化、印刷工序采用密闭间操作，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速为0.3米/秒以上。2.本项目不使用再生料，有机废气采用两级活性炭吸附两级组合工艺处理，活性炭安装应符合要求；3.本项目原料为颗粒状，粒径较大，投料过程不产尘。4.本项目产生的废活性炭采用密闭包装袋储存、转运，并建立储存、处置台账；5、本项目不涉及NOx
符合

无组织管控
1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；
2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；
3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；
4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。

5.贮存易产生粉尘、VOCs和异味的危险废物贮存库，设有废气收集装置和废气处理设施。废气处理设施的排气筒高度不低于15m。

本项目涉VOCs原料为塑料颗粒，采用包装袋储存，且存放在室内，塑料颗粒在储存、转移、输送过程不产生有机废气，印刷采用水性油墨密闭桶装，复合采用水性胶密闭桶装，项目生产中产生的有机废气采用两级活性炭吸附进行处理后通过15m高排气筒排放；厂区道路、地面硬化
符合

排放限值
1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、20mg/m³；

2.VOCs治理设施去除率达到80%以上；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；

3.锅炉烟气排放限值要求：

燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m³

据分析，本项目非甲烷总烃有组织排放浓度不高于20mg/m³；

据分析，项目VOCs去除率可达到80%以上；

不涉及锅炉废气
符合

运输方式

1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

运输车辆、厂区车辆达到国五排放标准；非道路移动机械达到国三标准或使用新能源机械
符合

包装印刷行业

原料材料
1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达60%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达30%及以上；
2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达100%；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）的比例达60%及以上；
3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中VOCs比例达100%；100%使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%），或使用无水印刷技术，或使用零醇润版胶印技术；
4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达60%及以上；

5、印铁制罐生产过程100%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）；100%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；
6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达75%及以上；
7、上光：使用水性、紫外光固化（UV）等非溶剂型光油比例达到100%；
8、清洗：采用胶印油墨、UV油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的VOCs含量清洗剂比例达到100%。
本项目印刷采用凹版印刷，采用非吸收性材料印刷，全部使用水性油墨，油墨满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）水性油墨要求；复合全部使用本体型胶水，胶水符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的本体型胶粘剂要求
符合

污染治理技术
1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收等治理技术，处理效率≥90%；
2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%
本项目采用水性油墨、本体型胶黏剂，废气处理采用两级活性炭吸附工艺处理，处理效率≥80%
符合

排放限值
1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m³，TVOC为40-50mg/m³；2、厂区内无组织排放监控点NMHC的1h平均浓度值不高于6mg/m³、任意一次浓度值不高于20mg/m³；3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。
严格按照此要求执行
符合

无组织管控
1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求；
2、调配过程：凹印工艺调配稀释剂采用管道集中输送系统；设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统；
3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；
4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；
5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；
6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集；
7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。
按照GB37822-2019特别控制要求建设；本项目水性油墨、本体型胶黏剂不需要调配；供墨过程全密闭；凹版印刷机安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积，烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；

5、清洗过程：采用酒精进行清洗后回用于生产；
6、复合/熟化间烘箱密闭保持负压，干式复合机整机封闭集气收集；
油墨、胶粘剂等VOCs物料密闭存储，存放于阴凉干燥原料库；废油墨、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危废暂存间
符合

运输方式
1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆；
2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆；
3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。

运输车辆、厂区车辆达到国五排放标准；非道路移动机械达到国三标准或使用新能源机械

符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	河南速特包装有限公司拟投资8500万元在民权县富民六路南段东侧168号建设河南速特包装有限公司年生产1500吨新型包装制品项目，项目主要工艺为吹膜、印刷。查阅《国民经济行业分类》（2017），并对照《建设项目环境影响评价分类管理名录 （2021年版）》，吹膜工艺及成品属于“二十六、橡胶和塑料制品业--53塑料制品业292”的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，印刷工艺属于“二十、印刷和记录媒介复制业--39印刷231”的“其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外）”；故本项目应编制环境影响报告表。
1．项目建设内容及规模

本项目总占地约9000m²，租赁车间及办公楼建筑面积为7300m²，主体工程、储运及辅助工程租用已有厂房、办公楼，生产车间建筑面积为5500平方米（包括位于车间2层西侧区域的仓库），公用工程依托厂区现有设施，项目主要建设内容详见下表。

表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

建设内容

备注

主体工程及储运工程
生产车间
生产区
位于生产车间1层，建筑面积为2700m²，主要包括吹膜、印刷、复合、分切、制袋等分区
租赁已有
仓库

位于生产车间2层，建筑面积1400m2，主要用于印版储存、车间办公区
位于生产车间1层南部，建筑面积约1400m2，主要包括原料储存区、成品储存区
辅助工程

办公楼
3层，位于生产车间西侧，建筑面积约1700m²

租赁已有
门卫
建筑面积100m²
租赁已有
公用工程

供水

由园区供水管网供给

/
供电

由民权县电网统一供给
/
环保工程

废气治理

吹膜、印刷、复合
吹膜、印刷、复合工序产生的废气经集气罩/密闭罩收集后经1套两级活性炭吸附处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放
新建
废水治理

生活污水经15m³化粪池处理后，通过市政污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理

依托现有
噪声治理

选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声

新建

固废治理

1个10m²一般固废暂存区、1个40m²危废暂存间，垃圾桶等

新建
2．项目投资与产品方案

项目总投资8500万元，本项目产品方案详见下表。

表2-2  项目产品方案

序号

产品名称

年产量

备注
1

塑料包装袋
1500吨
主要为两层、三层的复合包装袋，产品主要用于食品、农业领域
3．主要设备清单

本项目主要设备清单一览表见下表。

表2-3  主要设备清单一览表

序号

设备名称

型号/规格

数量（台）

备注

1
吹膜机组
60kg/h
4
每套机组均设有上料机、挤出吹膜机、收卷机

2
印刷机
AZJ-81250B
4
/
3
复合机
1350SH、SLF-1300A、800-1000型
6
/
4
熟化间
2m×4m×1.5m
5
/
5
分切机
GFTW-1200H
6
/
6
制袋机
600型
7
包括拉链、中封、三边封制袋机
高速制袋机
700型、HHA0600X-HS
7
包括制袋机、三边封制袋机
全自动制袋机
600型、HHA0600X-HS
8
/
备注：吹膜成品厚度0.03mm-0.12mm，不在《产业结构调整指导目录（2024 年本）》淘汰禁止类产品名单之列。
生产设备与产能相符性分析：

根据企业提供资料，本项目拟建设4台吹膜机，单台平均生产能力为60kg/h，年生产2400h，生产能力为576t/a，大于500t/a的吹膜产品规模，满足生产需求。

根据企业提供资料，本项目拟建设4台印刷机，单台平均生产能力为80kg/h，年生产2400h，生产能力为768t/a；6台复合机，单台平均生产能力为150kg/h，生产能力为2160t/a，满足年产塑料包装袋1500吨/年生产需求。
4．主要原辅材料及能耗

本项目原辅材料一览表见下表。

表2-4  项目原辅材料及能源消耗一览表

序号

原辅料名称

年用量

最大储存量
备注

1

PE塑料颗粒
500t/a

25t
颗粒、袋装

2

CPP薄膜
250t/a

12.5t
外购成品薄膜，内膜
3

PET薄膜
500t/a

25t
外购成品薄膜，外膜
4

BOPP薄膜
125t/a
6t
外购成品薄膜，外膜
5
尼龙薄膜

125t/a

6t

外购成品薄膜，外膜
6
水性聚氨酯油墨

60t/a

3t
液态、25kg桶装

7

聚氨酯胶水
12t/a
0.6t
液态、25kg桶装

8
酒精
0.9
0.048t
液态、30L桶装，主要用于印版清洗
9
水

384m³/a

市政管网

10
电
100万kwh/a
市政供电
表2-5  原辅料理化性质一览表
名称

理化性质
PE塑料
聚乙烯（简称PE）密度：0.95，熔点：92 °C；闪点：270 °C；物化性质：低分子量的一般是无色、无臭、无味、无毒的液体。普通聚乙烯的热分解温度在 400℃左右，而高密度聚乙烯的热分解温度则可达到450℃以上。高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末。产品用途：用于制作农用、食品及工业包装用薄膜，电线电缆包覆及涂层，合成纸张等。
PET薄膜

PET薄膜是一种性能比较全面的包装薄膜。其透明性好，有光泽；具有良好的气密性和保香性；防潮性中等，在低温下透湿率下降。PET薄膜的机械性能优良，其强韧性是所有热塑性塑料中最好的，抗张强度和抗冲击强度比一般薄膜高得多；且挺力好，尺寸稳定，适于印刷、纸袋等二次加工。PET薄膜还具有优良的耐热、耐寒性和良好的耐化学药品性和耐油性，不耐强碱，易带静电。一般在280℃-300℃左右开始分解。
BOPP薄膜
双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得的一种塑料薄膜。BOPP薄膜不仅具有抗拉强度高，阻隔性能好，透明度高等性能优点，还制造工艺简单、价格合理，因此被广泛应用于食品、香烟、纺织品等物品的包装，有“包装皇后”的美称。可在130℃下长期使用，在-120℃的液氮中仍能保持柔软性。在氮气保护条件下，当温度超过280℃时才能分解
尼龙薄膜（PA）
尼龙薄膜是一种非常坚韧的薄膜，透明性好，并具有良好的光泽，抗张强度、拉伸强度较高，还具有较好的耐热性、耐寒性、耐油性和耐有机溶剂性，耐磨性、耐穿刺性优良，且比较柔软，阻氧性优良，但对水蒸气的阻隔性较差，吸潮、透湿性较大，热封性较差，适于包装硬性物品，例如油腻性食品、肉制品、油炸食品、真空包装食品、蒸煮食品等。

熔点：215℃，热分解温度：＞300℃，密度：(g/cm3)1.14-1.15
CPP薄膜
CPP薄膜即流延聚丙烯薄膜，也称未拉伸聚丙烯薄膜，按用途不同可分为通用CPP薄膜、镀铝级CPP薄膜和蒸煮级CPP薄膜等。CPP是塑胶工业中通过流延挤塑工艺生产的聚丙烯(PP)薄膜。该类薄膜与BOPP(双向聚丙烯)薄膜不同，属非取向薄膜。CPP薄膜的热分解温度通常在‌120-200℃‌范围内。
水性聚氨酯油墨
项目凹印工序油墨为环保型水性聚氨酯油墨，主要成分为颜料（二氧化钛）35%、水49.75%、聚氨酯（9009-54-5）12.25%、无水酒精（64-17-5）2%、聚乙烯（9002-88-4）0.5%、二氧化硅0.5%等组成，其检测报告挥发性有机物含量（VOC）为15.8%≤30，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中限值要求
乙醇
是醇类的一种，是酒的主要成分，所以又称酒精。化学式也可写为C2H5OH，沸点：78.4°C(351.6K)，乙醇易燃,是常用的燃料、溶剂和消毒剂，也用于制取其他化合物；是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。本项目印版采用30%酒精进行清洗。
聚氨酯胶水
项目复合工序胶水为双组分本体型聚氨酯胶，主要成分为聚氨酯预聚体、聚醚多元醇、聚酯多元醇、硅烷偶联剂，其检测报告挥发性有机物含量（VOC）为9g/kg≤50g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂要求。
5．劳动定员及工作制度

项目劳动定员32人，年工作300天，实行白班8小时工作制，员工均不在厂区内食宿。
6．公用设施
（1）给水：用水来自城市供水管网，可以满足项目生活及生产用水需求。

（2）排水：采取雨污分流，本项目生产过程中不产生废水，废水主要为生活污水，生活污水依托现有化粪池处理后进入民权县第一污水处理厂进一步处理。

（3）供电：用电由民权县电网供给，能够满足生产、生活用电需求。

7．项目位置及平面布局

项目选址位于民权县富民六路南段东侧168号，租用商丘祥巨包装有限公司厂房进行建设，项目西侧隔路为健康产业园，南侧为河南巨祥包装有限公司，东侧为商丘祥巨包装有限公司闲置厂房，北侧为河南天凯塑胶模具有限公司。距离项目较近的敏感点为东北480m的金信·国际城；距离项目最近的地表水体为东南侧1.58km的蟹子八河。项目地理位置见附图一，周边环境情况及敏感点示意图见附图二。

本项目租用商丘祥巨包装有限公司已有闲置厂房进行建设（租赁协议见附件3），生产车间布局吹膜、印刷、复合、分切、制袋等工序，厂区布局紧凑、物流畅通，土地利用合理，车间平面布局详见附图三。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目租用现有厂房进行建设，无土建工程；施工期主要为设备安装和调试，施工期主要污染为噪声、固废等。本项目施工期较短，对周围环境影响很小，且随施工期的结束而消失，故本次环评不再详述施工工艺及过程。

运营期

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1  工艺流程及产污环节示意图

生产工艺过程简述如下：

上料：本项目原材料PE塑料颗粒均为原生料，不得使用外来再生料。自动上料机将PE原料吸入吹膜机料斗，本项目原料塑料均为颗粒状，无投料粉尘产生，此过程排污节点为原料拆袋产生的废包装袋。

吹膜：在重力作用下塑料颗粒从料斗进入吹膜机，螺杆挤出机将PE原料电加热至180-200℃，加热后通过吹膜机吹塑形成塑料薄膜，然后通过牵引辊以恒定的速度进入收卷机，经收卷到一定量时按照尺寸要求进行切断，得到膜卷。此过程中会产生有机废气、设备运行产生的噪声及边角料等固体废物。

印刷：外购的PET、BOPP、尼龙薄膜转移至全自动印刷机，在膜表面按照产品要求印刷上相关字样、图样（烘箱工作温度50-60°C）。本项目包装袋生产中印刷工艺采用凹版印刷，平均每5天清洗一次印版和滚轴，采用30%乙醇进行清洗，清洗后的清洗废液回流至专用收集容器内，此部分废液作为危险废物进行处理。此工序会产生有机废气、设备运行产生的噪声、废油墨桶、废酒精、废酒精桶等。
复合：外购的CPP薄膜以及吹膜得到的PE膜与印刷后的PET、BOPP、尼龙薄膜利用复合机自动上料系统进行进料，同时涂布聚氨酯胶水，在加热加压下进行复合作业（温度在40~50°C），复合完成后进行收卷。此工序会产生有机废气、废胶桶。
熟化：复合后包装卷进入熟化间进行熟化（工作温度约37-45℃），作业时间约为12-24h。此工序会产生有机废气。
分切：利用分切机对复合后的材料进行裁剪分切。
制袋：分切后的复合机进入制袋机内热合封口(电加热，120℃)进行制袋，然后按照一定规格尺寸裁剪，制成成品塑料包装袋。成品。制袋机设置上下烫刀，烫刀温度为100℃左右，在该温度下烫刀将塑料膜软化粘合，粘合过程一般不超过1s，制袋切封面积极小，粘合温度低于塑料膜熔化温度，基本上不会产生有机废气。此工序主要为设备运行产生的噪声、固废。

成品打包：成品通过抽样检验，检验主要为厚度、韧性测试，检验后合格产品经手工进行包装，成品送入库房储存待售。

产污环节分析

1、废气

项目运营期废气主要包括吹膜、印刷、复合工序产生的非甲烷总烃。
2、废水

项目运营期废水主要为员工生活污水，主要污染物为COD、NH3-N、SS。

3、噪声

项目运营期高噪声源主要为吹膜机、印刷机、制袋机等生产设备以及风机等，噪声值约在70～85dB（A）。

4、固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括废包装材料、次品及废边角料；危险废物包括废活性炭、废胶桶、废油墨桶、废酒精、废酒精桶。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁商丘祥巨包装有限公司已有闲置厂房进行建设。根据现场勘查，不存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1．环境空气质量现状

项目所在区域属于空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价选用2023年作为评价基准年，收集河南省商丘生态环境监测中心2023年不少于324个日均值数据（自动监测数据），每月不低于27个有效数据（其中2月不低于25个），数据有效性满足GB3095-2012和HJ663中关于数据统计的有效性规定，经统计分析环境质量调查数据统计结果如下。
表3-1  环境空气质量现状监测结果    单位：μg/m³

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率

超标倍数

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8
60
13%

0

达标

NO2
年平均质量浓度

21
40
52.5%

0

达标

PM10
年平均质量浓度

71
70
101.4%

0.01

不达标

PM2.5
年平均质量浓度

46
35
131.4%

0.31

不达标

O3
8小时平均第90百分数

169
160
105.6%

0.05

不达标

CO

24小时第95百分位数

0.9
4
22.5%

0

达标

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。

目前民权县正在实施《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等文件，通过加快产业转型升级、提升产业集群绿色化水平、推进绿色低碳产业发展、提升重点行业节能降碳水平、加快煤炭结构优化调整、实施清洁能源替代等方案的实施，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。

2．声环境质量现状

项目所在地属声环境质量3类功能区，项目选址所在区域无重大工业噪声源，50米范围内无声环境敏感目标，可不进行现状监测。
3．地表水环境质量现状

项目营运期生活污水经厂区化粪池处理后，通过污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理，污水处理厂出水排入大沙河，民权县第一污水处理厂大沙河排放口下游6.6km处有地表水责任目标断面-大沙河戚店断面，根据地表水质量功能划分，大沙河河段水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次收集了2023年1-3月的水质数据以及年度水质情况。
表3-2  地表水环境质量常规监测结果一览表  
采样时间
采样地点
COD（mg/L）
氨氮（mg/L）
总磷（mg/L）
2023年1月10日
戚店断面
27.8
0.518
0.100
2023年2月20日
24.6
0.357
0.060
2023年3月20日
20.3
0.308
0.053
标准指数
0.68~0.93
0.21~0.35
0.18~0.33
最大超标倍数
0
0
0
Ⅳ类
≤30
≤1.5
≤0.3
根据商丘市生态环境局民权分局发布的《商丘市生态环境局民权分局2023年水质情况》（2024-03-18），2023年民权县国考吴屯断面出境水质达标率100%（三类水标准），市考大沙河戚店断面出境水质月达标率100%（四类水标准）。
综上可知，大沙河各指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类要求，水环境质量较好。

4．地下水、土壤环境质量现状

本项目在现有标准化车间建设，车间地面全部硬化处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）做到了必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不存在地下水、土壤污染途径，故无须开展土壤、地下水环境质量现状调查。

5．生态环境质量现状

本项目位于民权高新技术产业开发区内，项目所在区域以人工生态系统为主。项目周围无受国际、国家或有关部门规定为重点保护的珍奇、珍稀、濒危、濒灭的动植物物种，自然保护区或特殊种群的栖息地，也无受保护的名胜古迹等环境敏感目标，故不进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，厂址周围500m无自然保护区、风景名胜区等大气环境敏感目标，厂界外500m范围内没有地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，具体保护目标及保护级别见下表。

表3-3 主要环境保护目标一览表

保护类别

名称

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护级别

声环境

厂界外50m范围内无声环境敏感目标

大气环境

金信*国际城
NE
480
二类环境空气功能区
地下水

厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
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	1、废气

表3-4 废气执行标准一览表

环境要素

执行标准

污染物

标准限值

废气

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5、表9要求
非甲烷总烃
有组织特别排放限值60mg/m³
边界排放限值4.0mg/m³
《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1、表3要求
非甲烷总烃

有组织特别排放限值40mg/m³、1.0kg/h

厂区内VOCs无组织排放限值：厂房外监控点1h平均浓度值6mg/m³，任意一次浓度值20mg/m³

《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品业绩效A级指标
非甲烷总烃
治理设施去除效率80%，有组织排放浓度20mg/m³，无组织厂界2mg/m³
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

非甲烷总烃

厂区内厂房外，无组织：6mg/m³（监控点处1h平均浓度值），20mg/m³（监控点处任意一次浓度值）

本项目吹膜执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024年修改单）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级指标要求；印刷、复合工序执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1及表3要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级指标要求。

由于本项目吹膜、印刷、复合工序共用1套废气处理设施+15m高排气筒，故有组织排放口执行《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）“非甲烷总烃特别排放限值40mg/m³、1.0kg/h”，同时执行《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）塑料制品业绩效A级指标“非甲烷总烃排放浓度20mg/m³”。

2、废水

运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足民权县第一污水处理厂进水水质要求，废水经民权县第一污水处理厂处理后排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准，具体标准值见下表。

表3-5  废水排放标准   单位：mg/L(pH无量纲)

指标名称

pH

COD

BOD5
氨氮

SS

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
6~9

500

300

—

400

民权县第一污水处理厂进水水质要求

6~9

450

200

40

300

3、噪声

运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

4、固体废物

一般工业固体废物厂区暂存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘等”环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

	总量

控制

指标
	本项目营运期废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池进行处理后，通过城镇污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。废水污染物：纳管COD：0.086t/a、NH3-N：0.0089t/a；排入地表水体COD：0.0154t/a、NH3-N：0.0015t/a。本项目从绿洲办事处亓堂村污水处理站减排水污染物排放总量中进行等量替代COD：0.0154t/a，氨氮：0.0015t/a后，绿洲办事处亓堂村污水处理站可用减排量剩余量为：COD：3.84802t/a，氨氮：0.83254t/a。
本次需要申请废气总量指标排放量为VOCS：0.322t/a。本项目位于环境空气质量不达标区，需要进行倍量替代。本项目废气中VOCs（以非甲烷总烃计）从已倒闭企业河南全标新材料科技有限公司进行倍量替代，河南全标新材料科技有限公司现剩余VOCs（以非甲烷总烃计）0.8336t/a，倍量替代后河南全标新材料科技有限公司可用减排量剩余量VOCs（以非甲烷总烃计）0.1896t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁已建成厂房进行建设，施工期主要为设备安装和调试，无土建施工，施工期主要污染为噪声、固废等。本项目施工期较短，对周围环境影响很小，且随施工期的结束而消失。
施工期运输材料的车辆进出施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放，并防止人为噪声影响周围环境。施工过程中产生的固体废物尽量综合利用，不能利用的垃圾及时清运至指定位置处理；生活垃圾应集中收集，做到日产日清，严禁随地丢弃。
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	一、大气环境影响及保护措施

项目运营期废气主要包括吹膜、印刷、复合工序产生的非甲烷总烃。
1.1废气源强核算

（1）吹膜废气

本项目吹塑过程中，加热温度为180-200℃，低于聚乙烯分解温度，但物料在熔融加热、受压过程中部分分子键发生断链产生少量游离单体废气，主要为有机物质单体(以VOCs计)。参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。项目原材料用量为500t/a，则VOCs产生量为0.175t/a。在4台吹塑工序上方设集气罩（单个集气罩尺寸为0.9m×0.9m），罩口风速按0.3m/s，废气经集气罩收集后经1套两级活性炭吸附处理后，年工作2400h，集气罩废气收集率为80%，则有组织非甲烷总烃收集量为0.14t/a（0.058kg/h），无组织排放量为0.035t/a。
（2）印刷废气

项目水性油墨用量为60t/a，参照企业提供的MSDS资料和工艺条件可知，印刷中挥发份取值按2%计，则印刷产生的有机废气VOCs为1.2t/a，印刷工序年工作2400h。项目在印刷工序设置在密闭间（印刷机密闭间尺寸为15m×3.5m×3.5m）作业，并在印刷机顶部设集气管道负压抽风，印刷间每小时换气按30次计算，废气收集后经两级活性炭处理后，收集效率按95%计，则VOCs有组织产生量为1.14t/a（0.475kg/h），无组织排放量约为0.06t/a。
复合、熟化废气

项目复合采用本体型聚氨酯胶在（40~50°C）进行复合，复合后转入密闭熟化间加热（37-45℃）进行熟化，根据企业提供的资料项目双组分聚氨酯胶水挥发性有机物含量为9g/L，项目聚氨酯胶用量为12t/a，按照最不利原则挥发性有机物全部挥发，则复合产生的有机废气VOCs为0.108t/a，年工作2400h。项目在6台复合工序在顶部设集气罩（单个集气罩尺寸为1.25m×0.3m），罩口风速按0.3m/s，5个熟化间全密闭并设抽风管道（单个风量为500m³/h），废气经负压收集后经两级活性炭处理后，收集效率按80%计，则VOCs有组织产生量为0.086t/a（0.036kg/h），无组织排放量为0.022t/a。

综上计算，项目吹膜、印刷、复合熟化总风量约为30000m³/h，共用1套两级活性炭废气处理设施处理，最终由1根15m高排气筒（DA001）排放，则有组织废气产生量为1.366t/a（0.569kg/h），废气处理效率按85%计算，则经处理后有组织废气排放量为0.205t/a，排放浓度及速率为2.8mg/m³、0.085kg/h，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级限值要求。




表4-1 项目废气产排情况一览表

	产污环节
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	治理设施
	排放情况
	有组织排放口名称
	有组织排放口编号
	排放口类型

	
	
	浓度

mg/m³
	速率

kg/h
	产生量

t/a
	
	污染治理设施名称
	处理能力m³/h
	收集效率%
	治理工艺去除率%
	是否为可行技术
	浓度

mg/m³
	速率

kg/h
	排放量

t/a
	
	
	

	吹膜
	非甲烷总烃
	19
	0.058
	0.140
	有组织
	集气罩/密闭间+两级活性炭吸附+15m高排气筒
	30000
	80
	85
	是
	2.8
	0.085
	0.205
	1号废气排放口
	DA001
	一般排放口

	印刷
	
	
	0.475
	1.140
	有组织
	
	
	95
	
	
	
	
	
	
	
	

	复合
	
	
	0.036
	0.086
	有组织
	
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产过程
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.117
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.117
	/
	/
	/


由上表可知，项目DA001废气排放口非甲烷总烃经处理后排放浓度及速率为2.8mg/m³、0.085kg/h，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级限值要求。
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	表4-2  项目废气排放口情况一览表

排放口

编号

排放口名称

污染物

种类

排放口地理坐标/°

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

DA001
吹膜、印刷、复合废气排放口
非甲烷总烃
115.131764,34.615568

15
0.9
40
1.2污染源监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关文件要求，本项目大气污染源监测计划见下表。

表4-3  项目大气污染源监测计划表

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

DA001排气筒

非甲烷总烃

1次/半年
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）绩效分级A级限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
无组织

厂界
非甲烷总烃

1次/年

厂区内
非甲烷总烃

1次/年

1.3措施可行性分析

项目营运期废气种类主要为非甲烷总烃，有机废气收集后采用两级活性炭吸附处理，处理效率达85%以上。参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）非甲烷总烃治理可行技术包括喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧，本项目非甲烷总烃治理措施为两级活性炭吸附，属于可行技术，因此本项目非甲烷总烃采用的处理措施可行。本环评要求建设单位所采用的颗粒状活性炭碘值不应低于800毫克/克。
1.4非正常排放工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常情况排放主要为废气处理设施故障，达不到应有处理效率。公司严格执行定期巡检制度，发生故障时，非值班人员将及时通知操作人员，立即停止作业，非正常工况持续时间最长不超过1h。项目非正常工况废气源强情况详见下表。
表4-4  污染源非正常工况废气排放及应对措施

非正常情况原因
排放源

污染物

处理效率

非正常排放浓度

(mg/m³)
非正常排放量（kg/a）
持续时间

年发生频次

应对措施

环保设施故障导致失效
DA001排气筒

非甲烷总烃
0
42.3
0.887
1h

1

定期检查环保设备运行情况，发生故障立即停止生产
1.5大气污染物排放量核算

a有组织排放量核算

表4-5  大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m³）

核算排放速率（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口
DA001排气筒

非甲烷总烃
2.8
0.085
0.205
有组织排放总计
非甲烷总烃
0.205
b无组织排放量核算

表4-6  大气污染物无组织排放量核算表

排放口

产污环节

污染物

主要污染防治措施

标准名称

浓度限值mg/m³
年排放量t/a

生产车间

生产过程

非甲烷总烃
加强集气罩收集效果，密闭厂房

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级指标、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
2.0

0.117
无组织排放总计
无组织排放总计

非甲烷总烃
0.117
c年排放量核算

表4-7  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

非甲烷总烃
0.322
1.6环境影响评价结论

根据环境质量监测数据，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，超标因子为PM2.5、PM10、O3；项目位于民权县富民六路南段东侧168号，根据厂区布局情况以及周围敏感点分布可知，本项目周围大气污染物扩散条件较好，生产车间远离附近居民区等敏感点，采取相应措施后各污染源均能实现达标排放。
因此，本环评认为本项目运营期产生的废气对周围环境空气的影响可接受。

二、地表水环境影响分析及治理措施

2.1本项目用排水情况分析

项目劳动定员32人，均不在厂区食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），人员用水量按40L/（人·d）计算，每年工作300天，则员工生活用水量为1.28m³/d（384m³/a）。废水排放系数按0.8计算，则生活污水排放量为1.02m³/d（307.2m³/a）。污染因子包括COD、BOD5、SS、氨氮，主要污染因子产生浓度为COD350mg/L、SS220mg/L、BOD5250mg/L、氨氮30mg/L。生活污水依托厂区现有化粪池处理后，排入市政管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。

本项目废水产生及排放情况见下表。

表4-8  项目废水产排污情况及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

污染物产生情况

污染治理设施

废水排放量（m³/a）

污染物排放情况

产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
处理能力（m³/d）
治理工艺

处理后浓度（mg/L）
排放量（t/a）
生活污水

COD
350
0.1075
15
化粪池

307.2

280

0.086
氨氮
30
0.0092
29.1

0.0089
生活污水经化粪池处理后经总排口排入市政污水管网，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及民权县第一污水处理厂进水水质要求（COD450mg/L、SS300mg/L、NH3-N40mg/L）。

2.2排污口设置及监测计划
表4-9  废水间接排放口基本情况表

排放口名称

排放口地理坐标/°

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

名称

污染物种类

浓度限值（mg/L）
生活污水排放口

115.130344,34.616002

0.0307
城镇污水管网

间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
民权县第一污水处理厂
COD

50

氨氮

5

本项目只有生活污水间接排放，参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关文件要求，无需对生活污水进行例行监测。

2.3措施可行性分析

（1）废水处理措施及可行性分析

本项目生活污水产生量为1.02m³/d，经本项目厂区15m³化粪池处理后外排市政污水管网，然后进入民权县第一污水处理厂进一步处理。生活污水可行技术生活污水处理设施包括隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理，本项目采用化粪池，为可行技术。

（2）废水进入民权县第一污水处理厂的可行性分析

民权县第一污水处理厂位于县城东南部，工业路与大沙河交叉口西南角，占地面积90亩。收水范围为民权县城的生活污水和开发区废水，设计污水处理规模为5万m³/d，服务范围：北至北环路、东到大沙河西岸，南至南环路，西到西环路，服务面积约为16平方公里。主要处理工艺为改良型奥贝尔氧化沟工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mgL、BOD5≤10mgL、SS≤10mgL、氨氮≤5mgL、TN≤15mgL、TP≤0.5mg），其中有2万吨/日中水回用于民权热电厂作为冷却用水。污水处理厂目前日处理水量约为4.1万m³/d。
本项目位于民权县富民六路南段东侧168号，位于民权县第一污水处理厂收水范围内。选址区域铺设有污水管网，且项目生活污水经厂区化粪池处理后，能够满足民权县第一污水处理厂收水标准要求。民权县第一污水处理厂剩余处理规模约为0.9万m³/d，本项目产生的废水量为1.02m³/d（307.2m³/a）），占比很小，且项目排放污水水质满足能够民权县第一污水处理厂进水水质“COD450mg/L、SS300mg/L、氨氮40mg/L”要求，因此项目废水最终排入民权县第一污水处理厂处理的排放方案是可行的。

综上，本项目产生的废水不会对周边水环境造成影响。

三、声环境影响分析及治理措施

本项目噪声主要为吹膜机、印刷机、制袋机等设备以及风机运行时产生的噪声，噪声值约在70～85dB（A）。
3.1噪声防治措施

（1）企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准。

（2）风机等须配置减振装置，安装隔声罩或消声器。

（3）项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对减振垫、隔声、吸声、消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。

3.2噪声源强分析

项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。本项目生产厂房建筑物插入损失为15~20dB（A），风机采用减振、消声，运行期间车间密闭。本项目噪声及相关情况详见下表。


表4-10  本项目工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	/
	62.5
	3
	1.2
	/
	85
	减振、隔声、消声
	昼间


表中坐标以厂界中心（115.131023,34.6155119）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
表4-11 本项目工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	生产车间
	吹膜机组,4台（按点声源组预测）
	75（等效后：81)
	减振、厂房隔声
	56.5
	-2.5
	1.2
	5
	25
	70
	30
	67.0 
	53.0 
	44.1 
	51.4 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	47
	33
	24.1
	31.4
	1

	
	印刷机,4台（按点声源组预测）
	75（等效后：81)
	
	43.5
	17.5
	1.2
	18
	45
	57
	10
	55.9 
	47.9 
	45.9 
	61.0 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	35.9
	27.9
	25.9
	41
	1

	
	复合机,6台（按点声源组预测
	70（等效后：77.8)
	
	16.5
	17.5
	1.2
	45
	45
	30
	10
	44.7 
	44.7 
	48.2 
	57.8 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	24.7
	24.7
	28.2
	37.8
	1

	
	分切机,6台（按点声源组预测
	65（等效后：72.8)
	
	2.5
	24.5
	1.2
	59
	52
	16
	3
	37.4 
	38.5 
	48.7 
	63.2 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	17.4
	18.5
	28.7
	43.2
	1

	
	制袋机,22台（按点声源组预测）
	65（等效后：78.4)
	
	24.5
	-2.5
	1.2
	37
	25
	38
	30
	47.0 
	50.4 
	46.8 
	48.8 
	昼间
	20
	20
	20
	20
	27
	30.4
	26.8
	28.8
	1


表中坐标以厂界中心（115.131023,34.615511）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向
	
	3.3预测模式

本次声环境评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测计算模型进行预测分析。此次评价主要分析本次工程高噪设备造成的影响，计算出各声源叠加后的源强和对厂界的噪声贡献值，然后采用噪声衰减模式进行预测，公式如下：如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级。
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式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，

LW为某个声源的倍频带声功率级，

r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，

R为房间常数，

Q为方向因子。

计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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②将室外声级LP2（T）和透声面积换算成等效的室外声源计算出等效声源第i个倍频带的声功率级LW：

LW=LP2(T)+10Lgs

式中：S为透声面积，m2。

③等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

④无指向性点声源的几何发散衰减公式：

[image: image3.png]Lo(r)=Lp(ry)-20le( r /1y )




式中：LP(r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

⑤建设项目声源在预测点声压级（LA(r)）计算公式：

[image: image4.png]L.(N=L ,(rs)-20%1e( r/ry)




式中：LA(r）——预测点声压级，dB(A)；

LA(r0）——噪声源声压级，dB(A)；

r——预测点离噪声源的距离，m。
⑥预测点的预测噪声叠加（L）计算公式：

[image: image5.jpg]



式中：L——建设项目声源在预测点的总声压级，dB(A)；

n——噪声源数。

3.4预测结果及评价
厂界噪声预测值见下表。

表4-12 噪声设备运行时对厂界声环境预测分析  

预测方位
时段
贡献值/dB(A)
标准限值/dB(A)
达标情况
东侧

昼间

51.2
65

达标

南侧

昼间

38.8
65

达标

西侧

昼间

25.2
65

达标

北侧

昼间

46.5
65

达标

由上表预测结果可知，项目营运期各厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A）），项目对周边声环境质量影响较小。
3.5监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）等相关文件要求，制定本项目噪声监测计划如下表：

表4-13  项目噪声监测计划表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

厂界噪声

厂界外1m

等效连续A声级

1次/季，昼夜各一次

四、固体废物对环境的影响分析

本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和员工办公生活产生的生活垃圾。一般固体废物包括废包装材料、次品及废边角料；危险废物包括废活性炭、废胶桶、废油墨桶、废酒精、废酒精桶。

4.1产生及处置情况

①生活垃圾

本项目劳动定员32人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为4.8t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置。

②废边角料、次品

本项目生产过程中会有次品和边角料产生，根据企业提供资料，次品及边角料产生量约为4.5t/a，废边角料、次品收集后定期外售。

③废包装材料

项目废包装材料产生量约为4t/a，集中收集后，外售给废品回收站。

④废油墨桶

根据企业提供资料，废油墨桶年产量约3.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油墨桶属于HW49其他废物，危废代码900-41-49，在厂内危废暂存区暂存后交有资质单位进行处理。

⑤废胶桶

根据企业提供资料，废胶桶年产量0.72t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废胶桶属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，在厂内危废暂存区暂存后交有资质单位进行处理。

⑥废酒精

本项目印版每5天采用酒精清洗一次，酒精年用量为0.9t/a，根据企业提供资料废酒精及油墨渣产生量约为1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废酒精属于HW12染料、涂料废物，危废代码900-256-12，在厂内危废暂存区暂存后交有资质单位进行处理。

⑦废酒精桶

根据企业提供资料，废酒精桶年产量0.06t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废酒精桶属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，在厂内危废暂存区暂存后交有资质单位进行处理。

⑧废活性炭

本项目采用两级活性炭吸附对污染物非甲烷总烃进行处理，活性炭吸附饱和后需定期更换，通过活性炭吸附的有机废气总量约为1.16t/a。据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.12～0.61kg，本项目取每1.0kg活性炭吸附有机废气量为0.35kg，则本项目活性炭用量约为3.32t/a，本环评要求活性炭每季度更换一次，单次活性炭装载量为0.83t/a，则本项目废活性炭产生量总计约为4.48t/a，本环评要求废活性炭采用密闭包装袋进行包装。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，危废代码900-039-49，在厂内危废暂存区暂存后交有资质单位进行处理。

项目一般固废的产生及处置见下表。

表4-14 一般固体废物产生及处置情况一览表

名称

产生环节

属性
物理性状

产生量t/a
利用及处理方式

利用或处置量t/a

边角废料、次品
生产过程
一般固废
固态
4.5
暂存于一般固废区

4.5
废包装材料
生产过程
一般固废

固态

4
4
生活垃圾
职工生活
/
固态

4.8
设垃圾箱，委托环卫部门处理

4.8
本项目危险废物产生及处置情况具体见下表：

表4-15  项目危险废物产排情况一览表

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期
危险

特性

污染防治措施

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
4.48t/a
废气处理系统
固态
活性炭
有机废气
1年
T
密封袋包装后贮存
废酒精桶
900-041-49

0.06t/a
生产过程
固态
胶
酒精
1年
T
加盖封口贮存
废酒精
900-256-12

1t/a
生产过程
液态
酒精、油墨
酒精、油墨

1年
T,I 
废胶桶
900-041-49

0.72t/a
生产过程
固态
胶
胶
1年
T
废油墨桶
900-041-49
3.6t/a
生产过程
固态

油墨
油墨
1年
T
4.2污染防治措施

①一般固体废物暂存区

本项目拟建设的一般固体废物暂存区面积为10m²，企业生产过程中于一般固体废物暂存区暂存的固废主要为废包装材料、废边角料、次品等，企业一般半月清理一次，在定期清理的情况下，可以满足企业正常生产情况的需求。

为了避免一般固废对周边环境造成影响，环评按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

1）一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。

2）加强监督管理，一般固废间应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

3）建立一般固体废物台账。将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

②危险废物

为避免本项目的危险废物在储存过程中产生二次污染问题，评价要求项目新建40m²危废暂存间1个，定期交由有资质单位处置。

表4-16  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危废暂存间
废活性炭
HW49
900-039-49
40m2
密封袋包装后贮存
20t

1年
废胶桶
HW49
900-041-49

加盖封口贮存
废酒精
HW 12
900-256-12
废酒精桶
HW49

900-041-49

废油墨桶

HW49
900-041-49
1）内部转运污染防治措施

本项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施：

a、危险废物从厂区内产生环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用容器收集、转运，避免可能引起的散落。

b、危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

c、建设单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中备案；应结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“全国固体废物和化学品管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致；规范危险废物贮存设施。

2）危险废物贮存管理要求

a、危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。防渗层可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，危险废物如直接接触地面防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s）。
b、废活性炭需采用密封袋装，废油墨桶、废胶桶、废酒精废、酒精桶密闭封口，危险废物容器外侧须粘贴危险废物标签，标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

c、危险废物产生者须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录单在危险废物处理后应继续保留三年。

d、危废暂存间应设立危险废物贮存标志。

e、各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定执行。

综上所述，经采取以上措施，项目固体废物均能得到合理处置，符合国家对固体废物减量化、资源化、无害化的要求，不会对周围环境造成影响，因此本项目固废处置方案可行。

五、地下水、土壤

本项目在现有标准化车间建设，车间地面全部硬化处理，在原料、成品暂存及生产加工过程中对地下水及土壤环境的污染影响较小。本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：油墨、胶水泄漏经垂直入渗污染土壤、地下水环境。

本项目土壤及地下水环境主要保护措施具体如下：

①生产车间地面采用水泥硬化防渗措施，一般工业固废暂存区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等三防措施。

②厂区化学品库、危废暂存间参照重点防渗区或者《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、施工，并做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。

表4-17  项目分区防渗内容汇总一览表
序号

类别

分区区域

防渗措施
1

重点防渗区
化学品库、危废暂存间
等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18597执行
2

简单防渗区

一般工业固废暂存区、车间其他区域
一般地面硬化
因此，正常运营期间项目不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对土壤和地下水产生影响。

六、环境风险

6.1危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目风险识别范围主要包括生产设施风险识别和生产过程涉及的物质风险识别。项目生产设施主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、生产辅助设施、工业卫生和消防等系统。物质风险识别范围主要包括原材料及辅助材料、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B判定，本项目涉及的风险物质主要为废活性炭、废胶桶、废酒精桶、废酒精、废油墨桶等危险废物，临界值为100t。废酒精、废油墨桶、废酒精、废胶桶加盖封口，废活性炭密封袋包装分类暂存于危废暂存间并及时委托有资质单位处置。

表4-18  项目涉及危险物质情况一览表

物料名称

形态

最大储量t

临界量t

Q值

废活性炭
固态
4.48
100

0.0448
废酒精桶
固态
0.06
100

0.0006
废酒精
液态
1
100

0.01
废胶桶
固态
0.72
100

0.0072
废油墨桶

固态
3.6
100

0.036
项目Q值∑

0.0986
6.2环境风险类型

本项目涉及的危险物质主要为废活性炭、废油墨桶、废酒精桶、废胶桶，为有毒有害、易燃物质。在收集、运输及贮存过程，如管理操作不当或意外事故，存在油墨、胶水泄漏风险事故；以及火灾伴随的一氧化碳等有毒烟气对周围大气环境造成次生环境污染。

6.3风险防范措施及应急要求

①严格遵照国家有关的法律法规、设计规范、操作规程进行选购、设计、施工、安装、建设，项目建成后须经劳动安全、消防等有关部门全面验收合格后方可运营。

②加强消防、安全、环境教育培训，对操作人员进行岗位规范培训、考核，合格者方可上岗，加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。对所有重要设备需作出清晰的警戒标识。

③建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常安全检查和整改；加强安全疏散设施管理，严禁安全出口上锁或在疏散通道安装栅栏等障碍物。

④物料按要求在车间内进行分类存放，严格控制贮存量。并在各类存放区设置标识，地面进行硬化、防渗处理。

⑤本项目各类固废按性质分类贮存在固废暂存区/危废暂存间内，并设置明显的标志。废物收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行。废油墨桶、废酒精桶、废酒精、废胶桶采用加盖密闭贮存，废活性炭采用密封袋包装后贮存。地面进行防腐防渗，并加强管理与维护，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。

⑥做好危险废物管理台账，确保有效跟踪环境风险物质流向。危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（2021年令第23号）》执行，并填写危险废物转移联单。危废间设置液态物质存放区围堰、漏液导流沟、托盘，确保泄漏液体不会泄漏至外环境。

⑦按要求配置消防器材，并派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品；加强防火巡查检查，落实巡查检查制度，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改；如突发火灾，应立即采取灭火措施、转移可燃物料，并及时向当地环保、消防等有关部门报告。

综上所述，企业在认真落实评价提出的各项风险防范措施后，可将项目风险发生的概率降至最低，本项目的风险水平是可以接受的。

七、环保投资一览表

本项目总投资8500万元，环保投资35.6万元，环保投资占总投资的0.42%，主要环保投资见下表。

表4-19 工程环保投资一览表

项目

污染源

环保措施

投资（万元）

废气治理

吹膜、印刷、复合工序
吹塑机处设顶吸罩，印刷采用密闭间并设集气管道负压抽风，复合机顶部设顶吸罩，熟化间密闭并设抽风管道，废气经两级活性炭吸附处置后由15m高排气筒（DA001）排放
30
废水治理

生活污水

生活污水依托现有15m³化粪池处理后，定期清掏肥田

/
噪声治理

生产设备运转噪声

选用低噪声设备、墙壁隔音、距离衰减、加强设备维护

1
固废治理

废包装材料、边角料、次品

经收集后，暂存于10m²一般固废暂存区，定期外售

0.1

生活垃圾

垃圾收集箱，经收集后交环卫部门统一收集处理

0.5
废油墨桶、废活性炭、废酒精桶、废酒精、废胶桶
分类收集后暂存于40m²危废暂存间，定期交由有资质单位处置

4
合计

/

35.6



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	NMHC
	集气罩/密闭罩收集后经1套两级活性炭吸附装置处理，后经15m排气筒排放
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）印刷及塑料制品A级指标、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	厂界/厂房外
	NMHC
	/
	

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、氨氮、SS、BOD5
	生活污水经15m³化粪池处理后排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及民权县第一污水处理厂进水水质要求

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，减震基础，车间隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	设置10m²一般固废暂存区，边角废料、废包装材料收集后定期外售，生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理；设置40m²危废暂存间，废油墨桶、废胶桶、废酒精、废酒精桶、废活性炭分类收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	防渗层可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；危险废物如直接接触地面防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s）。对危废暂存间设置专人定期检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	加强火灾风险管理，配备相应灭火器等设备设施

	其他环境

管理要求
	项目施工与建设过程应严格执行“三同时”制度，项目建成后在实际发生排污行为前应及时办理排污许可证手续，并进行环保设施竣工验收。


六、结论

	河南速特包装有限公司年生产1500吨新型包装制品项目符合国家产业政策，选址符合城乡总体规划要求，采取的废水、废气、噪声和固体废物污染治理措施经济技术可行，措施有效，各项污染物均能达标排放，从环保的角度上分析，本项目的建设是可行的。



建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NMHC
	
	
	
	0.322t/a
	
	0.322t/a
	+0.322t/a

	废水
	COD
	
	
	
	0.0154t/a
	
	0.0154t/a
	+0.0154t/a

	
	氨氮
	
	
	
	0.0015t/a
	
	0.0015t/a
	+0.0015t/a

	一般工业

固体废物
	边角废料、次品
	
	
	
	4.5t/a
	
	4.5t/a
	+4.5t/a

	
	废包装材料
	
	
	
	4t/a
	
	4t/a
	+4t/a

	危险废物
	废油墨桶
	
	
	
	3.6t/a
	
	3.6t/a
	3.6t/a

	
	废胶桶
	
	
	
	0.72t/a
	
	0.72t/a
	+0.72t/a

	
	废酒精桶
	
	
	
	0.06t/a
	
	0.06t/a
	+0.06t/a

	
	废酒精
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	4.48t/a
	
	4.48t/a
	+4.48t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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图3  室内声源衰减示意图
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