拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	河南速特包装有限公司年生产1500吨新型包装制品项目
	商丘市民权县富民六路南段东侧168号
	河南速特包装有限公司
	河南盈洁环境工程有限公司
	河南速特包装有限公司位于商丘市民权县富民六路南段东侧168号，项目总投资8500万元，总占地面积为9000，建成后年生产1500吨新型包装制品
	（1）废水

项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水经15m³化粪池处理后，通过市政污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。

（2）噪声

项目运营期高噪声源主要为吹膜机、印刷机、制袋机等生产设备以及风机等。工程选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（3）废气

项目运营期废气主要包括吹膜、印刷、复合工序产生的非甲烷总烃。项目吹膜、印刷、复合熟化产生的有机废气收集后，经1套二级活性炭吸附处理后由1根15m排气筒排放，污染物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）A级限值要求。
（4）固体废物

本项目产生的固体废物包括员工生活垃圾，废包装材料、次品及废边角料等一般固体废物，废活性炭、废胶桶、废油墨桶、废酒精、废酒精桶等危险废物。边角废料、废包装材料收集后定期外售，生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理；废油墨桶、废胶桶、废酒精、废酒精桶、废活性炭分类收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。


