拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	年产4000平方米中空玻璃制品项目
	商丘市民权县南华街道办事处兴业路中段南侧88号
	商丘汇晟达塑料制品有限公司
	河南广咨环保科技有限公司
	商丘汇晟达塑料制品有限公司位于商丘市民权县南华街道办事处兴业路中段南侧88号，年产4000平方米中空玻璃制品项目总投资30万元，在原有厂房内进行扩建，建成后年产4000平方米中空玻璃
	（1）废水

项目运营期产生的废水主要为生活污水、玻璃清洗废水、纯水制备废水。生活污水经4m³化粪池处理后，与清洗废水、纯水制备废水通过城镇污水管网进入民权县第一污水处理厂进一步处理。
（2）噪声

项目运营期高噪声源主要为清洗机、热压机、空压机、涂布机、打胶机及风机等。工程选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（3）废气

本项目废气主要为丁基胶涂布、热压和硅酮胶封胶过程产生的有机废气。项目在涂胶、热压、封胶工序设集气罩，废气经1套二级活性炭吸附处理后由1根15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度符合《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）以及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》（豫环办〔2024〕72号）通用行业涉VOCs企业引领性指标排放限值要求。
（4）固体废物

本项目产生的固废主要有生活垃圾、废包装材料、不合格品、纯水制备系统定期更换产生的废过滤材料、废活性炭等。废包装材料、不合格品收集后定期外售，废过滤材料由厂家负责更换后带走回收；生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理；废活性炭、硅酮胶废胶桶分类收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。


