拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	河南尚达金属制品有限责任公司年产3万张金属托盘项目
	商丘市民权县建业路与民睢路交叉口东100米路南
	河南尚达金属制品有限责任公司
	河南梦启环保科技有限公司
	本项目新建厂房5000平方米，建设年产3万张金属托盘项目。该项目主要原料为钢带、钢管、塑粉等；主要工艺为：钢带-开平-剪板成型-切割（钢管）-折弯-焊接-喷砂-喷涂、固化-成品；主要设备为开平机、折弯机、切割机、面板成型机、支腿成型机、焊机、喷砂房、喷塑房、固化房及配套环保设施。
	1、废水：项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后，通过市政污水管网，进入民权县第一污水处理厂进一步处理，处理后达标排放。
2、废气：本项目焊接烟尘经顶部集气罩收集后，通过1套袋式除尘器（TA001）处理，处理完成经1根15m高排气筒（DA001）排放；喷砂工序在全密封喷砂房内进行，采用全自动喷砂机对金属工件进行喷砂，喷砂枪附近设置集气罩并进行负压抽风收集，收集后通过1套袋式除尘器（TA002）处理，处理完成通过1根15m高排气筒（DA002）排放；喷粉房二次密闭，喷粉室进风口设在室体顶部，铺设空气过滤棉，底部设有整体回收系统，未吸附粉尘经收集后引入高效旋风分离器进行塑粉回收，并送回供粉系统循环使用，处理后的气流再通过袋式除尘器（TA003）进一步处理，处理完成后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物有组织排放浓度120 mg/m3；速率3.5 kg/h（15m）标准要求。固化房二次密闭，采用天然气作为燃料，同时固化道进出口设置半密闭集气罩，废气收集后经1套“二级活性炭（TA004）”装置进行处理，处理后经1根15m高排气筒（DA004）排放，非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1（有组织排放浓度50 mg/m3）标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件表面涂装业（有机废气排放口：建议排放浓度60mg/m3，建议去除效率70%）排放要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中的“三十九、工业涂装”行业绩效A级指标要求（车间或生产设施排气筒排放的NMHC为20-30mg/m3）排放要求；天然气燃烧采用低氮燃烧机，各污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中其他炉窑的标准（颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年版）涉锅炉/炉窑通用行业干燥炉A级指标要求（颗粒物10mg/m3、SO235mg/m3、NOx 50mg/m3）。

3、噪声：本项目高噪声设备主要为切板机、切管机、成型机、焊机以及风机等设备运行过程所产生的机械噪声，经采取基础减振、厂房隔声或消音等措施后，项目四厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
4、固废：生活垃圾经厂内垃圾箱暂存后交由环卫部门处置；废包装材料、废边角料分类收集，经一般固废间（10m2）暂存后，定期外售，废焊渣及焊接工序废气处理收集的粉尘经一般固废间（10m2）暂存后，定期交由环卫部门处理，喷塑工序废气处理收集的塑粉收集后再利用回喷涂工序；废活性炭经10m2危废间暂存，定期交由有资质单位处置。


