拟审批的建设项目采取的污染防治措施（环境影响报告表内容）
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防措施

	河南睿克年产400万只篮球生产线项目
	商丘市民权县孙六镇皇甫岔楼村北村08号
	河南睿克体育用品有限公司
	河南广咨环保科技有限公司
	河南睿克体育用品有限公司位于商丘市民权县孙六镇皇甫岔楼村北村08号，项目总投资300万元，租用已有厂房进行建设，建成后可年产400万只篮球
	（1）废水

项目运营期废水主要为员工办公生活产生的生活污水和冷却塔排水。生活污水经现有化粪池处理后与冷却排水一同进入孙六镇污水处理厂。
（2）噪声

项目运营期高噪声源主要为密炼机、开炼机、硫化机及风机噪声等。工程选用低噪声设备，采取减振、隔声等降噪措施对设备噪声进行控制，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（3）废气

本项目废气主要包括配料、投料、密炼产生的粉尘，密炼、开炼、压延、硫化、画线等产生的有机废气。配料间密闭负压抽风，炼胶车间采用密闭车间并负压抽风，密炼机、开炼机、压延机分别设集气罩，废气收集后由1套袋式除尘器+两级活性炭吸附处理，之后由1根15m排气筒（DA001）排放；硫化区设置为密闭车间并负压抽风，硫化机、划线机顶部设集气罩，废气经集气罩收集后引至1套两级活性炭吸附装置，处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放；各排气筒废气污染物排放符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）橡胶制品行业A级企业限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中相关标准要求。

（4）固体废物

本项目运营期固体废物主要包括职工生活垃圾、废包装材料、切皮边角料、不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、废活性炭、废油墨桶等。废包装材料、不合格品收集后定期外售，切皮边角料、除尘器粉尘收集后回用于生产；生活垃圾在厂区收集后交由环卫部门统一处理；废活性炭、废油墨桶分类收集后在危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。


