一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	飞阳电子科技（商丘）有限公司年生产1.2亿只变压器建设项目

	项目代码
	2201-411421-04-01-156669

	建设单位联系人
	刘燕燕
	联系方式
	13937050156

	建设地点
	河南省商丘市民权县高新区建业路西路北侧

	地理坐标
	E 115 度 07 分 52.508 秒，N 34 度 36 分 46.374 秒

	国民经济

行业类别
	C3981电阻电容电感元件制造
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39；81.电子元件及电子专用材料制造398

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	民权县发展和改革委员会
	项目备案文号
	2201-411421-04-01-156669

	总投资（万元）
	22000
	环保投资（万元）
	57.2

	环保投资占比（%）
	0.26
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	10360.18

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》

审查机关：商丘市生态环境局

审查文件名称及文号：商丘市生态环境局关于《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见（商环函[2023]42号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》相符性分析
（1）规划范围

民权高新技术开发区规划建设用地范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。在上述已划定的四至边界范围（建设用地）基础上，为确保开发区形态规整、区域完整，破解开发边界内天窗和碎图斑较多问题，以及满足未来的发展需要，划定开发区规划（围合）范围，面积约3063.13公顷。本次规划重点为规划建设用地范围2251.95公顷。

规划期限：2022～2035年。其中近期2022～2025年，远期2026～2035年。

本项目位于商丘市民权县高新区建业路西路北侧88，位于规划区内。
（2）空间功能结构
结合园区的功能要求和产业布局，本着统筹兼顾、综合协调的原则确定了“一心一轴、多片区”的空间结构。

“一心”：指园区内综合服务中心。

“一轴”：即园区的发展轴。沿迎宾大道、兴业路、建业路为园区发展轴，串联了整个园区，形成民权县的工业长廊。

“多片区”：结合产业类型及现状情况，划分为多个产业片区。

（3）用地规划布局
民权高新技术产业开发区是在原规划基础上整体向北，向西扩展，并且衔接了民权县国土空间规划确定的开发边界，规划范围2251.95公顷，具体边界是北至陇海铁路，东至东环路，南至南环路，西至老城干渠。

园区的规划建设用地以居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、仓储用地、交通运输用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地八大类用地组成。

本项目位于商丘市民权县高新区建业路西路北侧，根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》用地功能布局图（见附图三），项目用地为工业用地。

（4）能源和资源利用结构
①能源利用结构
规划区现状能源结构以天然气、外购电力为主。

规划由国能民权热电有限公司对园区供热。国能民权热电有限公司工程装机容量为2X600MW，采用两台DG1900-25.4∏1型燃煤锅炉配2台600MW机组（汽轮机型号：N600-24.2/566/566，发电机型号(QFSN-600-2-22。）经过供热改造后，具有1680万平米供热能力，现有国电民权热电厂换热首站规模按照500万m2的供热能力设计。满足近期的供热需求。远期新增DN600的蒸汽主管线，城区外管网沿现状DN600管网路由走向至东环路和人民路交叉口，进入城区后，沿东环路敷设至高新技术开发区，给高新区工业企业供汽。

②水资源利用方面

全部取缔区内地下水井，在依托市政供水基础上，积极采用污水处理厂的再生中水，改变现有全部采用新鲜水的局面，形成以新水为主、再生水利用为辅的水资源利用结构。
本项目位于河南省商丘市民权县高新区建业路西路北侧，能源资源消耗包括电能、水等，项目厂区已接通市政管网，本项目不涉及天然气使用。

（5）主导产业
民权高新技术开发区主导产业为装备制造、食品加工、电子制造。

本项目为新建项目，项目为电子变压器制造，属于开发区主导产业电子制造业。
（6）环境准入及负面清单
①民权高新技术产业开发区空间管控要求
根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》可知，本次规划将园区土地管理分为禁止建设区、限制建设区和适宜建设区三种空间分区。

表1 民权高新技术产业开发区规划空间管制分区及管控要求、措施情况一览表
管制分区

空间区块

管制要求

管制措施

规划区域

禁止建设区

公共绿地

禁止任何建设活动

严格限制进行各种建设活动，加强建设过程中保护措施，做好生态恢复工作

花园乡饮用水源地周围50m范围内

组团生态隔离绿地

道路两侧绿化带

大沙河、蟹子八河滨水景观带

周庄沟绿色廊道

基础设施廊道

限制建设区

上海城小区、金信国际小区

保护为主，尽量避让

建设50m绿化防护带

适宜建设区

生产空间

一切建设活动必须符合规划的要求，合理利用土地资源，严格控制用地指标，保护生态环境

增大环保投资，提高废弃物处理率；促进土地集约化、规模化利用

本项目位于河南省商丘市民权县高新区建业路西路北侧，未占用公共绿地、基础设施廊道、道路两侧绿化带、组团生态隔离绿地等，且不涉及花园乡饮用水源地周围50m范围内、大沙河、蟹子八河滨水景观带、周庄沟绿色廊道等，属于适宜建设区。
②入驻项目环境准入条件
根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》可知，开发区入驻项目环境准入条件如下。

表2   入驻项目环境准入条件

类别

准入条件

本项目情况

相符性

基本要求

空间布局约束

产业园区内规划的防护绿地禁止建设工业项目；入驻项目布局与环境敏感目标之间应满足大气防护距离或行业规定的相应防护距离要求。

本项目用地性质为工业用地，不涉及防护绿地；项目无需设置大气防护距离，且无行业规定防护距离

相符

规划法规

1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求；

2、新建、改建项目清洁生产水平必须满足国内先进水平要求；

3、建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求；

4、所有的入驻企业必须满足污染物达标排放的要求，对于潜在不能达标排放的项目要加强其污染防治措施建设，保证其达标排放；

5、入驻企业应严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度；

6、对各类工业固体废弃物，要寻求综合利用的方式，尽可能实现工业废弃物的资源化、商品化，大力发展循环经济；

7、入驻项目正常生产时必须做到稳定达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案；

8、入园项目废水均要经园区废水排放管网排入市政集中污水处理厂集中处理。

项目建设符合国家、省市产业政策，符合开发区规划要求；项目为新建项目，项目清洁生产水平满足国内先进水平要求；项目拟投资22000万元，建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求；本项目废气污染物经收集处理达标后排放，废水经化粪池暂存后排入民权县第一污水处理厂处理；项目严格按照国家的环保法律和规定执行环境影响评价和“三同时”制度，项目目前正在按要求进行环境影响评价工作，建设后将严格执行“三同时”制度；项目各类工业固体废物分类收集处置，尽可能实现工业废弃物的资源化；本项目将定期对环保设施进行检修、维护，保证生产时，各污染物稳定达标排放；项目正常生产时做到稳定达标排放，并做好事故预防措施；项目生活废水经化粪池暂存后，通过市政污水管网达标排放至民权县第一污水处理厂集中处理

相符

投资强度及容积率

1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、入园项目用地必须符合园区土地利用规划要求。

本项目为新建项目，为电子变压器制造，投资额为22000万元，满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；本项目用地性质为工业用地，符合开发区土地利用规划要求

相符

资源开发利用及污染物排放管控要求

1、入园项目必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；

2、禁止新建销售、使用高污染燃料的项目。

3、入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进；

4、新、改、扩建项目应严格落实总量控制制度。

本项目为电子变压器制造，投资额为22000万元，满足《河南省工业项目建设用地控制指标》要求；本项目不涉及高污染燃料；本项目废气治理设施均为可靠、成熟、经济的处理处置措施；本项目为扩建项目，将严格落实总量控制制度

相符

环境风险防控要求

禁止新建大气毒性终点浓度范围超越园区边界且涉及大气环境敏感点的项目；

新增或改建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与开发区的应急预案联动，在开发区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。

本项目不涉及毒性气体；本项目按照要求编制应急预案
相符

产业准入要求

鼓励类

1、能够延长产业园区产业链条，国家产业政策鼓励类的项目；

2、《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区优先承载发展的产业；

3、为园区企业服务的高新技术产业、废物综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。

4、有利于区内企业间循环经济的项目。

本项目为新建项目，为电子变压器制造，属于允许类项目
/
限制类

国家产业政策限制类项目；

《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业。

本项目不属于《产业发展与转移指导目录》（2018年本）中，中部地区引导逐步调整退出的产业

相符

禁止类

1、国家产业政策禁止类项目；

2、采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到经济规模的项目；

3、水资源消耗量大、废水产生排放量大或排放大量浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目和废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目；

4、大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害项目；

5、排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证稳定达标排放的项目；

6、劳动保护、三废治理不能达到国家标准的生产装置；

7、制约性、高环境风险项目、低附加值且不符合园区产业规划的项目。

1、本项目不属于国家产业政策禁止类项目；

2、本项目无落后的生产工艺或生产设备；项目建设符合国家产业政策，及经济规模要求；

3、本项目不涉及浓盐废水、剧毒废水、放射性废水、持久性有机污染物、“三致污染物”；项目生活废水经厂区化粪池暂存后满足相关标准及民权县第一污水处理厂收水水质要求；

4、本项目废气排放量较小，不属于大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气的项目；项目工艺废气中不含难处理的有毒有害项目；

5、本项目生产过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，能够保证废气稳定达标排放；
6、本项目生产设备均符合劳动保护要求，三废治理能够满足国家要求；

7、本项目建设不属于制约性、高环境风险项目

相符

③环境准入负面清单

根据《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》可知，开发区环境准入负面清单见下表。

表3    开发区环境准入负面清单

分类
限制类
禁止类
本项目情况
行业清单
限制发展原料和产品为非环境友好型的项目

《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类的项目
项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类和限制类的项目，属于允许项目
/
禁止入驻不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的“两高”项目（“两高”行业项目目录暂按《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资[2023]38号），河南省“两高”项目管理目录实行动态调整，后续国家对“两高”项目有明确规定的，从其规定。

本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划要求，能够满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单和开发区规划环评要求；本项目不属于“两高”项目

按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，限制B类（鼓励提升类）企业

按照《河南省产业集聚区企业分类综合评价办法（试行）》对入驻项目进行评级，禁止C类（倒逼转型类）企业

/
/
环境风险大，采取环境风险防范措施后环境风险仍然不可控的项目

本项目环境风险较小，且项目运营中采取环境风险防范措施后环境风险可控
限制污染防治和资源利用技术不成熟、不能保证污染物稳定达标排放的项目

废水经预处理达不到行业标准或污水处理厂收水水质标准的项目

本项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后排入民权县第一污水处理厂，能够满足相关标准及污水处理厂收水水质标准要求
排放的工艺废气无有效治理措施，不能保证污染物稳定达标排放的项目

项目生产过程产生的废气分别采用覆膜袋式除尘器、二级活性炭吸附处理，能够保证废气稳定达标排放
/
电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业项目入驻

本项目产品为电子变压器，不属于电力（燃煤发电；垃圾焚烧发电）、化工石化医药（单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的除外）、皮革、造纸、橡胶、铅蓄电池制造等重污染行业

工艺清单
/
禁止引入高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目入驻

本项目主要属于电阻电容电感元件制造行业，不属于半导体材料制造、电子化工材料制造；项目不涉及电镀、冷链食品；项目不涉及燃煤锅炉
/
禁止独立的电镀项目入驻

/
冷链食品中禁止使用CFC、HFC、HCFC

/
开发区内禁止自建燃煤锅炉

产品清单
①新建年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目；

②浓缩苹果汁生产线；

③日处理油菜籽、棉籽200 吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目

④排污量大，排尘量大，排放有毒有害物质的项目：水泥、陶瓷、砖瓦制造、玻璃、皮革、造纸等

原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；有化学反应过程的基本化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造、合成材料制造、专用化学品制造、炸药、火工及焰火产品制造；有化学反应过程的食品及饲料添加剂等制造；有化学反应过程的日用化学品制造

本项目产品为电子变压器，废气、废水经处理后能够达标排放，不涉及限值类和禁止类产品
/
产业结构调整指导目录（2019年本）中落后产品
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》落后产品
其他
/
投资强度不符合《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求的

项目投资强度符合《河南省工业项目建设用地控制指标》、《工业项目建设用地控制指标》要求

备注：清单中涉及的政策或文件如有更新或替代，按最新政策、文件政策执行
综上所述，本项目为新建项目，项目属于电阻电容电感元件制造，建设地点位于河南省商丘市民权县高新区建业路西路北侧，项目位于规划范围内，位于开发区适宜建设区。项目用地为工业用地，符合开发区用地功能布局；项目周边基础设施均建设完善，项目属于开发区主导产业装备制造业，本项目满足开发区入驻项目环境准入条件要求，不在开发区环境准入负面清单内，项目建设与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）》相符。
2、项目与《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见相符性分析
本项目与规划环评审查意见相符性分析见下表。

表4   项目与规划环评审查意见相符性分析一览表
序号

规划审查意见

本项目情况

相符性

1

(一)坚持绿色低碳高质量发展

规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、河南省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与商丘市“三线一单”成果的协调街接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标。

本项目属于电阻电容电感元件制造，项目用地为工业用地，符合开发区规划要求

相符

2

(二)加快推进产业转型

开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。

本项目属于新建项目，建设过程严格按照此要求执行

相符

3

(三)优化空间布局严格空间管控

进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设。加强对开发区内及开发区周边集中居住区等生活空间和区内文物保护单位的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。在工业区和居住区之间应设置绿化隔离带；以减少工业区对集中居民区的不利影响。

本项目用地性质为工业用地，项目周边无文物保护单位

相符

4

(四)强化减污降碳协同增效

根据国家和河南省大气、水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；加强重金属污染物管控，严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善。

本项目属于电阻电容电感元件制造，项目建设符合国家、河南省大气、水、土壤污染防治相关要求；项目废气污染物经处理后达标排放；项目生活废水经厂区化粪池暂存后，达标排放至民权县第一污水处理厂处理；项目不涉及重金属总量，颗粒物、VOCs、COD、总磷等污染物排放按照环保部门管理要求进行“等量或倍量替代”
相符

5

(五)严格落实项目入驻要求

严格落实《报告书》生态环境准入要求，推动高质量发展。鼓励符合开发区功能定位、国家产业政策鼓励项目入驻；严控高污染、高耗水、高耗能项目入驻；禁止入驻基础化学原料制造项目；禁止入驻含化工合成工艺的食品添加剂项目；禁止入驻高排放的半导体材料制造、电子化工材料制造项目；禁止新建独立电镀项目。

本项目属于电阻电容电感元件制造，属于开发区主导产业；项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目；项目不属于禁止入驻的基础化学原料制造、含化工合成工艺的食品添加剂项目；项目不属于半导体材料制造、电子化工材料制造项目；不属于新建独立电镀项目
相符

6

(六)加快开发区环境基础设施建设

建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加强推进开发区污水处理厂提升改造，提升出水水质指标，开发区污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总磷因子执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准要求；不断提高水资源利用率，加强中水回用，减少废水排放；园区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。

项目废水为生活污水，经厂区化粪池暂存后，排放至民权县第一污水处理厂处理；本项目固废经收集后，分类暂存、处置，不随意弃置；危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运，并交由有资质单位处置

相符

7

(七)建立健全生态环境监管体系

统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制,提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业开发区发展规划。

本项目建成后将按要求制定突发环境事件应急预案，建立环境风险防范措施，并与区域环境风险防范体系联动；项目将按要求定期进行跟踪监测

相符

8

(八)严格落实各项规划环评措施

规划批准后，应严格按照规划要求，落实《报告书》提出的各项措施，推动开发区高质量发展。规划实施过程中产生重大不良环境影响时,要及时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。

/

/

由上表可知，项目建设符合《民权高新技术产业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》的审查意见中相关规定。



	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析及环评文件类型判定
本项目主要生产电子变压器，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许项目，同时民权县发展和改革委员会已对本项目予以备案，项目代码为2201-411421-04-01-156669，故本项目建设符合国家产业政策。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目产品属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39；81.电子元件及电子专用材料制造398”中的“印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的”，项目涉及使用有机溶剂，应编制环境影响报告表。因此本项目需要编制环境影响报告表。
2、与区域生态环境分区管控要求相符性分析

（1）生态保护红线

根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》及《商丘市生态环境分区管控方案（2025年版）》可知，商丘市涉及的生态保护红线为黄淮平原水源涵养生态保护红线，8个生态保护红线，梁园区生态保护红线、民权县生态保护红线、柘城县生态保护红线、虞城县生态保护红线、河南永城芒砀山省级地质公园、河南宁陵县葛天省级森林公园、河南夏邑县两河口省级森林公园、河南睢县中原水城国家湿地公园。
本项目选址位于商丘市民权县高新区建业路西路北侧，根据《商丘市生态环境分区管控方案（2025年版）》及“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，所在管控单元名称为民权高新技术产业开发区，管控单元类别为重点管控单元，管控单元编码为ZH41142120001，距离河南省商丘市民权县生态保护红线-生态功能重要约9.092km，距离河南民权黄河故道国家湿地公园约9.296km，项目周边10km范围内无森林公园、风景名胜区及自然保护区，因此项目不涉及生态保护红线，符合管控要求。
（2）环境质量底线

根据河南省商丘市民权县生态环境监测中心2024年监测统计数据，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。
项目附近地表水体大沙河睢阳包公庙断面各监测因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）IV类标准要求。
目前，项目所在区域正在开展《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》、河南省生态环境厅办公室关于做好《2025年夏季挥发性有机物综合治理工作》的通知（豫环办[2025]25号）等实施方案。通过上述方案的实施，项目区域各类污染物可得到有效控制，可以大大改善项目所在区域的环境空气质量现状。项目运营期废气采取建设全封闭厂房，安装二级活性炭吸附装置、袋式除尘器等进行治理，废气可稳定达标排放。生活污水经化粪池暂存后经厂区总排口排入市政污水管网。生产设备经基础减振、厂房隔声、消声等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。产生的固废分类合理收集、处置。经采取相关措施后，对周围环境空气、水环境、声环境、土壤环境等影响较小，不会降低现有的环境质量。
（3）资源利用上线

本项目利用能源资源主要为水、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。

（4）环境准入清单

根据《商丘市生态环境分区管控方案（2025年版）》及“河南省三线一单综合信息应用平台”查询结果，项目涉及1个河南省环境管控单元，所在管控单元名称为民权县高新技术产业开发区，管控单元类别为重点管控单元，管控单元编码为ZH41142120001；涉及1个水环境管控单元，所在管控单元名称为民权高新技术产业开发区控制单元，管控单元类别为重点管控单元，管控单元编码为YS4114212210080；涉及1个大气环境管控单元，管控单元类别为重点管控单元，管控单元编码为YS4114212310001。项目与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析见表5，项目与民权县管控单元要求相符性分析见表6。
表5   与商丘市生态环境总体准入要求相符性分析一览表
管控要求

本项目情况

相符性

空间布

局约束

1、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的项目；禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模。强化项目环评及“三同时”管理。原则上不再设立新的化工园区，确需新设的，须经省联席会议会商同意后报省政府审定；承接列入国家或省级相关规划的化工项目应经省联席会议同意，项目投产前化工园区应通过认定。

3、严禁不符合我市主体功能定位的各类开发活动，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。现有以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

4、限制开采高硫高灰煤。重点勘查开采地热等矿产。禁止开采风化壳型超贫磁铁矿、石煤、可耕地砖瓦用粘土、风化壳型砂矿等矿产。

5、全市范围内禁止制造、进口、销售和注册登记国五(不含)以下排放标准的柴油车。全市原则上不再办理使用登记和审批 35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全面淘汰退出达不到标准的落后产能和不达标企业。实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥行业、化工、商砼企业等重污染企业退城工程。

6、加强对黄河故道沿线湿地保护与生态修复，统筹推进沿线生态防护林建设，建设生态修复和生物多样性保护样板带。惠济河、涡河、大沙河、包河、浍河、沱河、王引河七条主要河流，实施流域水系治理和沿线林带生态修复，形成保障生态网络安全的河流生态廊道。

7、狠抓生态保护修复持久战。建立引黄项目常态化监管机制，严把引黄项目准入关，防范违规新上引黄项目。

8、国家和省级湿地公园保护范围内禁止下列行为：开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目位于民权县高新技术产业开发区内，项目占地不涉及饮用水源保护区，项目为电子变压器制造，不属于禁止新增产能行业。项目不属于高耗能、高排放项目；不涉及开采矿山；本项目不涉及用煤，项目不涉及国家和省级湿地公园
相符

污染物

排放管

控

新、改、扩建项目主要污染物排放要满足当地总量减排要求。2、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

3、以现有污水处理厂为基础，科学布局污水再生利用设施，推行再生水用于生态补水、工业生产和市政杂用等。坚持减量化、稳定化、无害化、资源化，推进污泥无害化处置和资源化利用，新建污水处理厂必须有明确的污泥处置途径。城市建成区、开发区、工业园区污水处理厂扩建工程设计出水标准达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计。4、新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则；开展砖瓦、钢铁、有色等重点行业企业提标改造和污染深度治理，严格排污许可管理，推动工业企业绿色发展转型；强化挥发性有机物污染治理。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，有序淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热供汽；以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造；推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。深化重点行业工业炉窑大气污染综合治理，深化垃圾焚烧发电、生物质发电废气提标治理。严格控制铸造、铁合金、焦化、水泥、建材、耐火材料、有色金属等行业物料存储、运输及生产工艺过程无组织排放。

5、实施大型规模化养殖场大气氨减排工程，开展清洁养殖工艺、氨气处理工艺、粪肥资源化利用等试点项目；强化全市各级政府秸秆禁烧主体责任，推动秸秆禁烧和综合利用常态化。

6、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要按照国家企业拆除活动污染防治的技术规定，事先制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，明确残留污染物清理和安全处置措施，报县级生态环境部门、工业和信息化部门备案并技术评审。

7、鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。

项目为新建项目，涉及颗粒物和挥发性有机物排放，实施区域内倍量替代；生活污水经厂区化粪池暂存后经厂区总排口排入市政污水管网；项目不涉及重金属
相符

环境风

险防控

1、完善平战结合、区域联动的环境应急监测体系，提升跨区域应急监测支援效能。加强跨区域流域应急物资储备，加快推进储备库建设，建立信息管理系统，健全多层级、网络化储备体系。建立健全跨市河流上下游突发水污染事件联防联控机制，加强部门应急联动，形成突发水环境应急处理处置合力。

2、加强涉危险废物涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及区域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控。协同推进重点区域流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态恢复。

3、聚焦铅、汞、镉等重金属污染物，研究推进重金属全生命周期环境管理，深入推进重点河流湖库、饮用水水源地、农田等环境敏感区域周边涉重金属企业污染综合治理；实行危险化学品全过程监管，运用信息技术，加强对危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用、处置的全过程监管，建立危险化学品全生命周期安全监管信息共享与追溯系统。加强新化学物质生态环境准入管理，防范化学物质的生态环境风险。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，全面提升尚未搬迁企业安全风险防范能力，加强日常监管，确保环境安全事故零发生。禁止在国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线 1 公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入高新技术开发区和化工园区。

4、持续更新建设用地土壤污染风险管控和修复地块名录，严格准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。加强建设用地规划、出让、转让、用途变更、收回、续期等环节监管，确保土壤环境保护相关政策要求得到落实。加强暂不开发利用污染地块生态管控，确需开发利用的，依法实施管控修复，优先规划用于拓展生态空间。对暂不开发利用的地块要制定土壤污染风险管控方案，划定管控区域，建立标识、发布公告，定期组织开展土壤环境监测。

项目不涉及重金属污染物；项目位于民权县高新技术产业区内，不属于重化工、制浆造纸、印染等存在环境风险的项目，且本项目不位于国家湿地公园、大运河和黄河故道等重点区域、流域岸线1公里范围内
相符
资源利用率要求

1、十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省下达目标要求。全市能耗增量控制目标控制完成国家、省下达目标要求。

2、2025年，全市用水总量、万元生产总值用水量较2020年下降、万元工业增加值用水量较 2020 年下降等主要指标达到省定目标。严控地下水开发强度，压减地下水超采量。浅层地下水以其可开采量为约束条件，逐步压减开采量，实现采补平衡。深层地下水开采严格控制，原则上仅作为战略储备水源或应急水源，在特枯年或连续枯水年适量开采。

3、以钢铁、焦化、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、制革、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造。健全能源管理体系，支持企业建设能碳一体化智慧管控中心。推进涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。

4、实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，强化土地资源开发利用管理，提高土地集约化利用程度和建设用地利用效率，内部挖潜解决新增建设用地。

本项目不涉及煤炭消耗；项目位于民权县高新技术产业区内，根据开发区管委会出具的证明，项目建设符合开发区规划，同意项目入驻
相符

表6   与民权县管控单元要求相符性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目情况

相符性

ZH41142120001
民权高新技术产业开发区
重点管控单元

空间布局约束

1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃(光伏压延玻璃除外)、传统煤化工(含甲醇)、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

3、严格落实规划环评及审查意见要求。

4、依托区域特色种植、养殖优势，尤其是民权葡萄酒的产业优势，发展相关农副产品、食品加工；围绕装备制造、电子制造强链补链，发展新型装备制造、电子制造产业，形成以装备制造、电子制造上下游产业链完善的全新装备制造、电子制造产业基地。
本项目产品为电子变压器，符合规划及规划环评要求；项目不属于禁止建设行业，不属于“两高”项目；项目建设严格落实规划环评及审查意见要求；本项目属于电子制造产业
相符
污染物排放管控
1、区域环境空气、地表水环境质量不能满足环境功能区划标准时，重点行业建设项目主要污染物实行区域削减。

2、禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县(市)人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。高污染燃料禁燃区内生产、销售、使用散煤全部清零。禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。

3、“两高"项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。

4、加快城市建成区的重点污染企业退城搬迁。强化企业搬迁改造安全环保管理，加强腾退土地用途管制、土壤污染风险管控和修复。
5、装备制造、电子制造等涉VOCs行业大力推动低(无)VOCs原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。涉重金属重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”。

6、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。开发区扩区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。集中污水处理厂扩建工程必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准设计。
本项目所在区域环境空气不满足环境功能区划标准，项目主要污染物实施区域削减；本项目不使用煤等高污染燃料；本项目不属于“两高”项目；本项目位于开发区内，不属于重点污染企业；本项目使用低VOCs含量涂料及胶粘剂，项目不涉及重金属；本项目生活废水经厂区化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及民权县污水处理厂进水水质要求后排入民权县第一污水处理厂，民权县第一污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
相符

环境风险防控
1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。

2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场及涉重金属企业周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。

3、推进环境风险协同防控。以化工企业、加油站、工业园区、矿石煤炭开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况及地下水基础环境状况调查、检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控危险废物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。
本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池等企业，项目生产完成后拆除生产设施设备、污染治理设施时，按要求事先制定残留污染物清理和安全处置方案；本项目危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置
相符
资源开发效率要求
1、企业应不断提高盗源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。

2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。

3、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
本项目为新建项目，项目清洁生产水平达到国内先进水平；项目不涉及生产用水、不涉及高污染燃料使用
相符
YS4114212210080
民权高新技术产业开发区
重点管控单元
空间布局约束
1、禁止不符合规划或规划环评要求的项目入驻。

2、原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦

制品等行业产能。

本项目为电子变压器制造，属于开发区主导产业电子制造业，不属于禁止新增行业
相符
污染物排放管控
1、开发区内企业废水必须实现全收集、全处理。

2、开发区要配备完善的污水处理厂、垃圾集中处理等设施。污水集中处理设施要实现管网全配套，并安装自动在线监控装置。

3、污水处理厂排水必须达到一级A 排放标准或地方流域水污染物排放标准。

本项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后经厂区总排口排入市政污水管网，开发区污水处理厂排水达到一级A排放标准
相符
环境风险防控
1、加强开发区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体

系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境

风险防范措施，杜绝发生污染事故。

本项目危险废物经危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置
相符
YS4114212310001
民权高新技术产业开发区
重点管控单元
空间布局约束
原则上禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、传统煤化工（含甲醇）、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能。新建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。

本项目不涉及钢铁、电解铝、氧化铝等行业产能，项目不属于“两高”项目
相符
环境风险防控
1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。

2、园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

本项目严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施
相符
资源开发效率要求
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人

民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；

大力改善煤电机组供电煤耗水平。

本项目使用电能，不涉及高污染燃料使用
相符
YS4114212340001

/
重点管控单元
空间布局约束
1、在各省辖市城市建成区内，禁止新建每小时二十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油蹦及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅

炉。

2、在居民住宅区等人口密集区域和医院、

学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩

建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。

3、加快城市建成区水泥企业搬迁改造或关闭退出，对明确实施退城但逾期未退的水泥企业予以停产。到 2025年，城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出任务。

本项目不涉及锅炉；项目位于开发区范围内，周边无居民住宅区、医院、幼儿园等人口密集区；本项目不属于水泥行业
相符
污染物排放管控
1、大力推进钢铁、焦化等重点行业产业结构调整和转型升级，加快钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。深化有色金属冶炼、铸造、碳素、耐材、烧结类砖瓦等行业工业炉窑综合整治及垃圾焚烧发电、生物质发电烟气深度治理。

2、推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。3、加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，到2025 年，各设区市建成区道路机械化清扫率达到 95%以上，县城达到 90%以上。各市平均降尘量到2025 年不得高于 7吨/月·平

方公里。

本项目不属于钢铁、焦化等重点行业；项目优先使用新能源车辆
相符

环境风险防控
1、实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染

企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、

玻璃、焦化、化工等重污染企业退城工程。2、提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，保障城乡建设和基础设施安全。适时开展气候变化影响风险评估，实施适应气候变化行动。

本项目位于民权高新技术产业开发区内，项目建设后按要求编制应急预案
相符

资源开发效率要求
1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的

设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）

人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

2、基本实现城区集中供暖全覆盖。

项目不涉及高污染燃料使用，生产使用电能
相符
由上表分析可知，本项目为电子变压器制造项目，占地为工业用地，污染物经治理后可以长期稳定达标排放，满足民权县重点管控区空间布局约束和污染物排放管控要求。
综上所述，本工程符合“三线一单”相关要求。
3、与饮用水水源保护规划的相符性
3.1河南省县级集中式饮用水水源保护区划
根据河南省人民政府办公厅于2014年1月7日发布的《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），涉及的民权县饮用水水源保护区如下：

（1）民权县一水厂地下水井群(共6眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、南30米、北30米、西50米的区域(1～3号取水井)；4～6号取水井外围30米的区域。
（2）民权县二水厂地下水井群(共5眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围30米的区域
3.2河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划
（1）民权县伯党乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米的区域。
（2）民权县龙塘镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、北10米的区域。
（3）民权县花园乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西15米、南18米的区域。
（4）民权县白云寺镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南28米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（5）民权县双塔乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东13米、北20米的区域。
（6）民权县人和镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西18米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米、北至310国道的区域。
（7）民权县野岗乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南25米的区域。
（8）民权县孙六乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、南20米的区域。
（9）民权县王庄寨镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东20米、南至324省道的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（10）民权县老颜集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南22米的区域。
（11）民权县林七乡地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、南25米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（12）民权县褚庙乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：供水站厂区及外围西25米、南25米的区域。
（13）民权县庄子镇地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东24米、北10米的区域。
（14）民权县北关镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西5米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
（15）民权县胡集乡地下水井（共1眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围东17米、西20米、北18米的区域。
（16）民权县程庄镇地下水井群（共2眼井）
一级保护区范围：水厂厂区及外围西10米、南15米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。
3.3本项目与区域饮用水水源保护区的位置关系分析
根据调查可知，河南省内距离项目最近的饮用水源保护区为民权县第一水厂地下水井群（一级保护区），直线距离约5.587km，即本项目位于民权县第一水厂地下水井群保护区范围外。
4、与关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相符性分析
本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相符性分析见表7。
表7   与豫环委办[2026]1号相符性分析
与本项目相关内容

本项目情况

相符性

（一）优化产业结构，促进产业绿色转型升级
2. 加快淘汰落后低效产能。严格执行质量、环保、能耗、

安全等法规标准，依法依规全面退出淘汰类产能和设备，加快整合退出一批涉气行业限制类产能，排查建立清单台账，2026 年10 月底前完成淘汰退出。按照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》，对炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25 个领域及乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等 11 个领域持续开展能源利用状况审核，实现能效低于基准水平项目动态清零。
本项目不涉及落后生产工艺装备及产能，项目不涉及炼油、煤制焦炭、煤制甲醇等领域
相符
（四）深化重点行业污染减排，提升环保绩效水平
17. 实施 VOCs 综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加大工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业VOCs 含量原辅材料替代力度，采用符合有关 VOCs 含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。推行活性炭更新更换“码上换”管理，2026 年 4 月底前，采用活性炭吸附治理工艺的企业完成二维码登记、活性炭更换过程相关信息录入、一轮次活性炭更换，实现动态管理。持续开展 VOCs 治理突出问题排查整治，加强污染治理设施运行维护，强化无组织和非正常工况废气排放管控，提高废气收集效率，规范开展泄漏检测与修复（LDAR），2026 年 9 月底前，废水逸散的高浓度 VOCs 废气实现单独收集治理，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车基本使用自封式快速接头。
项目低VOCs含量的环氧树脂胶、绝缘漆，本项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，VOCs废气采用二级活性炭吸附装置，活性炭定期进行更换
相符
由上表可知，本项目符合关于印发《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办[2026]1号）相关要求。
5、与《关于做好2025年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相符性分析
本项目与豫环办[2025]25号相关内容相符性分析见下表。
表8   与豫环办[2025]25号相符性分析

文件内容

本项目
相符性
二、加强低VOCs含量原辅材料替代
组织工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造等重点行业，加大低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，采用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB 38507-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）等VOCs含量限值标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，结合行业特点和企业实际，2025年4月底前完成低（无）VOCs原辅材料替代，纳入2025年大气攻坚重点治理任务。已完成源头替代的企业要严格低（无）VOCs含量原辅材料使用管理，未完成的企业要确保达标排放。

本项目为电子变压器制造，项目建设有全封闭车间，有效减少工艺过程无组织排放；本项目采用低VOCs含量胶粘剂、绝缘漆，本项目不涉及清洗剂使用
相符
三、提升有组织治理能力
开展低效失效污染治理设施排查整治。持续推进涉VOCs企业低效失效污染治理设施排查整治，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施。对于能立行立改的问题，督促企业立即整改到位。对于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）》（公示稿）列出的低温等离子、光催化、光氧化等淘汰类 VOCs 治理工艺（恶臭异味治理除外），以及不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，通过更换适宜高效治理工艺、原辅材料源头替代等方式实施分类整治。对于采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。对于治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的企业，宜采用多种技术的组合工艺。加大蓄热式氧化燃烧（RTO）、蓄热式催化燃烧（RCO）、催化燃烧（CO）、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度。

本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理后达标排放
相符
做好污染治理设施耗材更新更换。组织涉 VOCs 企业及时更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、电器元件等治理设施耗材，确保治理设施稳定高效运行；及时清运 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，规范处理处置危险废物。做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录。2025 年 4 月底前组织企业开展一轮次活性炭更换。

本项目运行过程中及时清理、更换活性炭，产生的废活性炭经危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置，运营期按要求做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录
相符
加强污染治理设施运行维护。指导督促企业加强污染治理设施运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”。直燃式废气燃烧炉（TO）、RTO、采用高温炉（窑）处理有机废气的，废气在燃烧装置的停留时间不少于0.75s，正常运行时燃烧温度不低于 760℃；CO和RCO等燃烧温度一般不低于300℃。采用催化燃烧工艺的企业催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1。对于采用一次性吸附工艺的，宜采用颗粒活性炭作为吸附剂，并按设计要求定期更换，更换的吸附剂应封闭保存；对采用吸附—脱附再生工艺的，应定期脱附，并进行回收或销毁处理。采用活性炭吸附工艺的企业，颗粒活性炭碘值不宜低于 800mg/g，蜂窝活性炭碘值不宜低于 650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于 1100m2/g（BET法）。采用冷凝工艺的，运行温度不应低于设计温度；油气回收的冷凝温度一般控制在-75℃以下。采用吸收工艺的，吸收剂宜选择低（无）挥发性且对废气中有机组分具有高吸收能力的介质。

项目严格按照治理设施较生产设备“先启后停”，项目采用蜂窝活性炭，碘值不低于650毫克/克，活性炭购买发票、质检报告、装填量、更换频次以及废活性炭暂存转运处理等均按要求记录台账
相符
四、强化无组织排放管控
提升 VOCs 废气收集能力。指导督促企业按照“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提升废气收集效率。产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行；采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒或按相关行业要求规定执行；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压；含VOCs物料输送应采用重力流或泵送方式，严禁敞开式转运含VOCs物料，有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。

本项目严格按照“应收尽收、分质收集”原则收集废气，采用集气罩收集，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒
相符
加强非正常工况污染排放管控。引导石化、化工、煤化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，在确保安全的前提下，尽可能不在夏季高温期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗、防腐防锈喷涂作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节 VOCs 排放管控，确保满足标准要求。石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不得作为日常大气污染处理设施；企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等。

项目运营过程中按要求加强非正常工况污染排放管控

相符

由上表可知，本项目建设符合《关于做好2025年夏季挥发性有机物治理工作的通知》（豫环办[2025]25号）相关内容要求。

6、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）相符性分析
本项目为电子变压器产品制造，经查询《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版），无本项目所属行业，因此本项目按《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中的通用涉PM、VOCs行业绩效引领性指标要求进行建设。
表9    本项目与通用涉PM、VOCs行业绩效引领性指标相符性一览表

引领性指标
通用涉PM、VOCs企业
本项目

相符性

涉PM
能源类型

不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目
相符

物料装卸

1.车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施；

2.不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。
项目物料运输采取封闭措施，在封闭车间内装卸，不涉及粉状、粒装等物料
相符
物料储存

1.一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内地面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐；

2.危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。涉大气污染物排放的，应设置对应污染治理设施。

项目物料均储存于封闭车间内，危险废物经危废暂存间暂存，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物管理台账和危险废物转移情况信息表保存5年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品，危废间废气进入二级活性炭吸附装置处理
相符
物料转移和输送

1.粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；

2.无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。

本项目物料输送过程采用密闭输送
相符
工艺过程

1.各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取收尘/抑尘措施；

2.破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。
本项目不涉及破碎、筛分、配料及混料等工序
相符
成品包装

1.粉状、粒状产品包装卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘；

2.各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象；

3.生产车间不得有可见烟（粉）尘外逸。

本项目不涉及粉状、粒装物料，各车间地面干净，无积料、积灰现象
相符
排放限值

PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

本项目PM排放限值不高于10mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准
相符
无组织管控

1.除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、吨包袋等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面；

2.除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；

3.脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在厂区内应封闭储存，在转运过程中应采取封闭抑尘措施并应封闭储存。

除尘灰设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过吨包袋卸灰，不直接卸落到地面
相符
视频监管

未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上
相符
涉VOCs
生产工艺和装备

不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。

项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目
相符
物料储存

1.涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储；

2.盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；

3.生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。

项目绝缘漆、稀释剂、环氧树脂胶等原辅材料密闭存储；盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存
相符
物料转移和输送

涉VOCs物料采用密闭管道或密闭容器等输送。
本项目涉VOCs物料采用密闭容器输送
相符
工艺过程

1.原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作；

2.涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。

原辅材料调配、使用等过程在密闭空间内操作
相符
排放限值

NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。

NMHC排放限值不高于30mg/m3；其他污染物排放浓度达到相关污染物排放标准。
相符
监测监控水平

1.有组织排放口按排污许可、环境影响评价或环境现状评估等要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求与省厅联网；重点排污单位风量大于10000m3/h的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器）并按要求与省厅联网；其他企业NMHC初始排放速率大于2kg/h且排放口风量大于20000m3/h的废气排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），并按要求与省厅联网；在线监测数据至少保存最近12个月的1分钟均值、36个月的1小时均值及60个月的日均值和月均值。（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）；

2.按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；

3.未安装自动在线监控的企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上。

有组织排放口按排污许可、环境影响评价要求安装CEMS，并按要求与省厅联网；本项目不属于重点排污单位；按生态环境部门要求规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔；各废气排放口按照排污许可要求开展自行监测；在主要生产设备安装视频监控设施，相关数据保存6个月以上
相符
涉PM、VOCs
厂容厂貌

1.厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化；

2.厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；

3.其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。

厂区内道路、车间等路面硬化；厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘；其他未利用地优先绿化
相符
环境管理水平

环保档案

1.环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；

2.废气治理设施运行管理规程；

3.一年内废气监测报告；

4.国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，规范设置废气排放口标志牌、二维码标识和采样平台、采样孔。

本项目正在进行环境影响评价，项目建设完成后严格按照要求办理竣工环境保护验收及排污许可，同时制定相关制度、例行监测、台账记录等
相符
台账记录

1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；

2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料等更换量和时间）；

3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；

4.主要原辅材料、燃料消耗记录；

5.电消耗记录。

人员配置

配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。
运输

方式

1.物料、产品等公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

2.厂内运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；

3.危险品及危废运输全部使用国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；

4.厂内非道路移动机械全部使用国三及以上排放标准或使用新能源（电动、氢能）机械。
本项目物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆；厂内车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械
相符
运输

监管

日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业安装车辆运输视频监控（数据能保存6个月），并建立车辆运输手工台账。

本次评价建议建设单位按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账
相符
综上，本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中的通用涉PM、VOCs行业绩效引领性指标要求相符。

7、备案相符性分析
本项目建设内容与发改委备案相符性分析见表10。

表10  项目建设内容与发改委备案相符性分析一览表
名称

备案内容

项目建设内容

相符性

项目名称

飞阳电子科技（商丘）有限公司年生产1.2亿只变压器建设项目
飞阳电子科技（商丘）有限公司年生产1.2亿只变压器建设项目
相符
建设单位

飞阳电子科技（商丘）有限公司
飞阳电子科技（商丘）有限公司
相符

建设地点

商丘市民权县高新区建业路西路北侧88
商丘市民权县高新区建业路西路北侧88
相符

建设性质
新建
新建
相符
建设规模及内容
本项目占地20亩，建筑面积7000平方米，生产工艺：外购原材料-线圈绕制-组装-成品包装。主要设备：绕线机。
项目占地面积10360.18m2，建筑面积7695.61m2，生产工艺：外购原材料-绕线-焊锡-组装-测试-含浸、烘干-终测-包装。
备案时仅描述大概占地面积及生产工艺，本次评价根据实际情况补充
由上表可知，项目名称、项目建设单位、建设地点、建设性质均与备案内容相符，建设规模及内容中备案时仅描述大概占地面积及生产工艺，本次评价根据实际情况补充。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目基本情况
飞阳电子科技（商丘）有限公司拟投资22000万元在商丘市民权县高新区建业路西路北侧88号建设年生产1.2亿只变压器建设项目，建设单位已取得经民权县发展和改革委员会备案，备案号“2201-411421-04-01-156669”（见附件二）。本项目利用现有闲置车间进行建设，根据建设单位土地证（见附件三），该宗土地属于工业用地，同时根据民权县高新技术产业开发区出具的入驻证明（见附件四），项目建设符合园区规划，同意项目入驻。

本项目属于电阻电容电感元件制造，根据《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则（试行）的通知》（豫环办[2021]65号），本项目属于附件1河南省产业园区建设项目环评告知承诺制审批正面清单（修订）第34项“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业”中“电子元件及电子专用材料制造398”，因此本项目实行环境影响评价“告知承诺制”。
2、项目基本情况及组成
本项目基本情况见表11，项目基本组成见表12。
表11   项目基本情况一览表

序号

项目

建设内容

1

建设规模

年生产1.2亿只变压器建设项目
2

建设性质

新建

3

所属行业

C3981电阻电容电感元件制造
4

建设地点

商丘市商丘市民权县高新区建业路西路北侧88号
5

建设单位

飞阳电子科技（商丘）有限公司
6

总投资

22000万元
7

劳动定员及工作制度

劳动定员150人，提供食宿，实行双班制，每班工作8h，年工作300d

8

占地面积

10360.18m2
表12   项目基本组成一览表

类别
单项工程
工程内容
主体

工程

1#生产车间
占地面积约为1500m2，2F，高12m，全密闭钢结构，车间内部主要分布有绕线设备。
2#生产车间
占地面积约为850m2，1F，高6m，全密闭钢结构，为闲置车间。
3#生产车间
占地面积约为1500m2，2F，高12m，全密闭钢结构，车间西部自东向西分别布设为绕线区、组装区、包装区。
含浸房
占地面积约60m2，1F，高6m，内部主要分布为含浸设备及烤箱。
辅助

工程

办公楼
占地面积约500m2，主要用于职工办公

公用

工程
供电
由民权县高新技术产业开发区电网供给
供水
由民权县高新技术产业开发区自来水管网供给
排水
生活污水经厂区化粪池暂存后，经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂处理
环保
工程

废气防治

焊锡废气经袋式除尘器（TA001）后与含浸及烘干废气、点胶废气、危废暂存间废气一并经1套二级活性炭吸附装置（TA002）处理后由1根15m高排气筒DA001达标排放
废水处理

职工生活废水经厂区化粪池暂存后，经厂区总排口排入民权县第一污水处理厂处理
噪声控制
选用低噪声设备，生产区域设置基础减振、消声器等
固废处置
厂区内设置有垃圾收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；设置一般固废间（10m2）和危废暂存间（10m2），分类收集处理
3、产品方案
本项目为年产1.2亿只变压器项目，具体产品方案见表13。
表13   项目产品方案一览表

序号
产品名称
单位
年产量
备注
1
变压器
只/a
1.2亿
电子变压器，主要用于汽车新能源、电动工具、光伏及储能、智能家居等
4、主要生产设备及产能分析
本项目主要生产设备见表14。
表14   项目主要生产设备一览表
序号

名称

规格/型号

单位

数量

用途

1
CNC绕线机

CNC331D
台

54

绕线

2
单轴双臂自动绕线机

XWMTG01-X5
台

18

3
12轴自动绕线机

TSA-TA1252
台
9

4
手工锡炉
/
台
3

焊锡

5
全自动焊锡机
/
台
5

6
双轴包胶机
T1566
台
7

组装

7
自动组装测试机
/
台
4

8
综合测试机
/
台
4

测试

9
含浸机
YY-026A
台
4

含浸

10

烤箱

YY-036B
台
4

11

综合测试机
/
台
5

测试

12

耐压测试机
UC8801A
台
7

13

全自动测试包装机
FA-810
台
1

14
空压机
22kw
台
2
/
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用设备无淘汰类设备。

5、原辅材料及能源使用情况
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表15。
表15   主要原辅材料及能源消耗情况一览表
序号

原料名称

规格

单位

数量

最大储存量
来源

1

骨架
/
PCS/a
2000万
90万
外购
2

磁芯
/
PRS/a
2000万
84万
外购
3

铜线
/
t/a
120
5
外购
4

胶带
/
卷/a
15万
0.9万
外购
5

纸箱
/
PCS/a
22000
2000
外购
6
绝缘漆
20L/桶
t/a
5
0.4
外购
7
稀释剂
20L/桶
t/a
10
0.8
外购
8
锡条
/
t/a
1.6
0.15
外购
9
松香助焊剂
20L/桶
t/a

0.08
3
外购
10
环氧树脂胶
5kg/桶
t/a

0.44
0.04
外购
11
水

t/a

3600
/
民权县高新技术产业开发区集中供水管网供给

12
电

万kwh/a

32
/
民权县高新技术产业开发区电网集中供电

（1）绝缘漆：本项目使用绝缘漆主要对产品起绝缘、保护和固定作用，是保障电子元件稳定工作的关键辅助材料。电子变压器生产过程中，主要是对线圈绕组，通过浸泡或涂刷绝缘漆，形成绝缘层并固定绕组结构。根据绝缘漆 MSDS报告（见附件五），该物料呈浅黄色透明液体，有类似苯的芳香气味，其成分主要为组合树脂70.6%、润湿剂0.2%、固化剂6%、助溶剂5%、主溶剂18.2%，密度0.98kg/m3，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂，主要用于电机、变压器等二次绝缘。由于绝缘漆属于特殊功能性涂料，根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）：“除特殊功能性涂料以外的各类工业防护涂料中 VOC 含量的限量值应符合表 1、表 2、表 3、表 4 的要求” 。该标准同时对特殊功能性涂料作出了解释：“特殊功能性涂料是指绝缘涂料、触摸屏和光学塑料片用耐指纹涂料、150℃以上高温烧结成膜的聚四氟乙烯类涂料（耐化学介质、耐磨、润滑、不粘等特殊功能）、弹性体用氟硅涂料、电镀银效果漆（辐射固化型）、标志漆、电子元器件用保护涂料（防酸雾、防尘、防湿等特殊功能）等”。同时，《涂料中有害物质限量第2部分 工业涂料》（GB30981.2-2025）于2025年5月30日发布，2026年6月1日起实施，该标准依然将绝缘涂料归为特殊功能性涂料，并豁免了其VOC含量限值要求。因此，本项目使用的绝缘漆属于豁免 VOC 含量限值的特殊功能涂料。
（2）稀释剂：绝缘漆稀释剂用于配合觉预期使用，根据建设单位提供MSDS（见附件六），其主要成分为溶剂油88~92%、助剂2~5%、异丙醇5~6%，为无色液体，无机械杂质，密度0.86kg/m3，不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。
（3）锡条：本项目使用无铅锡条，使用的无铅锡条锡含量≥99%，其次有少量银、铜，具有良好的机械性能和热稳定性，适用于多种电子元件的焊接，能有效提高焊点的强度和可靠性，是传统锡铅焊料的理想替代品。产品符合欧盟 ROHS 指令等环保要求，不含铅或其他有害物质，对环境和人体健康无害，适合用于环保要求严格的电子产品生产。
（4）松香助焊剂：松香助焊剂是一种在电子焊接过程中常用的助焊剂，它主要由松香或改性松香制成。松香助焊剂在焊接过程中发挥着重要作用，包括清除氧化层、降低表面张力、保护金属表面、提高焊接效率、提高焊点质量等作用。主要成分为特殊合成树脂12.8%、异丙醇85.0%、活性剂2.2%。
（5）环氧树脂胶：环氧树脂胶在电子产品生产中主要起粘接、密封、绝缘和保护四大核心作用，是保障产品性能与可靠性的关键材料。根据建设单体提供其MSDS（见附件七），环氧树脂胶主要成分为环氧树脂58%、环氧稀释剂14%、固化剂10%、添加剂17%、色料1%，为黑色膏状，无气味。根据建设单位提供VOC检测报告（见附件八），环氧树脂胶中VOC含量为27g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“其他”用途本体型环氧树脂胶粘剂 VOC 含量限值为≤50g/kg要求，且根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）对低 VOC 型胶粘剂的定义（通常水基型胶粘剂和本体型胶粘剂为低 VOC 型胶粘剂），本项目使用的本体型环氧树脂胶属于低 VOC 型胶粘剂。
6、公用工程
（1）给排水
项目用水由开发区供水管网供给，主要为职工生活用水。
项目劳动定员150人，厂内提供食宿，结合《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），人员生活用水量按80L/人•d计，则生活用水量合计为12m3/d，3600m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d，2880m3/a。经厂区化粪池暂存，后经厂区总排口排入市政污水管网。
本项目水平衡图见下图：
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（2）供电

本项目建设完成后总用电量约32万kW·h/a，由开发区供电管网统一供给，主要用于项目生产设备运行及日常照明，可以满足生产、生活需求。
7、劳动人员及工作制度
本项目劳动定员150人，厂区提供食宿，实行双班制，每班工作8h，年工作300d。
8、项目厂区平面布置
项目位于商丘市商丘市民权县高新区建业路西路北侧88号，项目厂区大门位于南侧，车间位于厂区中北部，其中1#车间为主要生产区，内部布设为绕线区、组装区及包装区，2#车间为空置车间，3#车间为自动化车间，含浸房位于厂区东侧车间，各生产区域互不交叉，且生产工艺较为流畅。
项目平面布置基本按照工艺走向布设，分区明确，保证了生产安全和交通顺畅，满足工艺流程合理、布局紧凑的原则。总体而言，整个厂区平面布置分区明确，布置合理，厂区平面布置见附图四。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
本项目利用现有已建厂区进行建设，项目施工期主要进行生产设备安装调试，施工过程会产生噪声、固废等。
2、运营期工艺流程及产污环节

本项目产品为电子变压器，生产工艺为：外购原材料-绕线-焊锡-组装-测试-含浸、烘干-终测-包装。项目生产工艺流程及产污环节见下图。
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本项目生产工艺流程简述如下：
（1）绕线
根据客户订单要求，使用绕线机将铜线绕于骨架上，绕线机精确控制绕线的匝数、张力和速度，确保绕组的均匀性和紧密性。该过程会产生设备噪声及少量铜线边角料。
（2）焊锡

使用焊锡机、锡炉将铜线与骨架针脚完全焊接在一起，确保连接的可靠性，增强连接处的导电性能。锡焊使用无铅锡块，并使用助焊剂。焊锡过程会产生焊接废气、噪声。
（3）组装
将磁芯与焊锡后的工件采用自动组装测试机组装在一起，磁芯是两个相同结构组成，在组装过程中，需要人工对磁芯的中轴上、线圈与磁芯缝隙间点少量环氧树脂胶，使结构更稳定，并使用双轴包胶机使用绝缘胶带将磁芯四周包裹，确保绝缘性能。点胶过程会产生少量点胶废气、噪声及固废。
（4）测试
组装后的产品使用综合测试机进行初步的电气性能测试，测试过程均为使用仪表对半成品进行的物理测试，不涉及任何原辅料的使用，测试过程中不涉及污染物产生。
（5）含浸、烘干
测试后的产品送入含浸机进行含浸，含浸即将变压器浸入绝缘漆中，目的是增强绝缘性能。含浸机为密闭设备，将绝缘漆、稀释剂分别加入含浸机容器内，设备开启工作时，自动调配后经管道输送至设备内工作区，不涉及人工调配，将变压器半成品放入密封罐内，关闭罐门后启动真空系统，抽出空气，形成负压环境，再向罐内注入绝缘漆，确保工件完全浸没，再开启压力系统，向罐内施加压力，迫使浸渍液克服阻力，充分渗透到工件的细微孔隙中。保压一段时间后，释放压力，排出多余浸渍液，完成含浸过程。

项目生产采用连续进料、出料，将含浸后的变压器放入烤箱中进行烘干，是绝缘漆固化，烘干温度为120℃左右，烘干时间为30分钟。含浸、烘干过程会产生含浸废气、烘干废气、噪声及固废。
（6）终测
经烘干后的产品采用综合测试机、耐压测试机、全自动测试包装机等设备对其进行最终测试，目的是测试各项电气是否在规格范围内，测试不合格的产品根据测试结果，返回前端工序。
（7）包装
将测试合格的变压器使用纸箱进行手工包装，入库待售。
3、产污环节分析

（1）废气

本项目废气主要为焊锡废气、点胶废气、含浸废气、烘干废气、食堂油烟。

（2）废水

本项目无生产废水排放，主要为生活污水。

（3）噪声

本项目主要噪声源为CNC绕线机、单轴双臂自动绕线机、12轴自动绕线机、全自动焊锡机、空压机等设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~95dB(A)。

（4）固废

本项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物、生活垃圾。一般固体废物主要为铜线边角料、未沾染危险特性物质的废包装物、除尘器粉尘、锡渣，危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废润滑油及润滑油包装桶、废漆桶、废稀释剂桶。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用现有厂区及车间进行建设，根据现场踏勘，现有闲置厂房内无任何生产设施。因此，无原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次评价基本因子采用河南省商丘市民权县生态环境监测中心2024年监测统计数据，各因子统计结果见下表。
表16   环境空气质量监测统计结果一览表
污染物

评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均

70
70

100
达标
PM2.5
年平均

46
35

131.4
超标

SO2
年平均

6
60

10
达标

NO2
年平均

20
40

50
达标

CO

第95百分位数日平均

1.2mg/m3
4mg/m3
30
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

162
160

101.2
超标

由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，故项目所在区域环境空气质量为不达标区。
目前，项目所在区域正在开展《河南省2026年蓝天保卫战实施方案》、《商丘市2025年蓝天保卫战实施方案》等相关文件要求，通过“持续推进产业结构优化调整、深入推进能源结构调整、持续加强交通运输结构调整、强化面源污染治理、推进工业企业综合治理、加快挥发性有机物治理、强化区域联防联控、强化大气环境治理能力建设”等，可有效缓解大气污染状况，推动空气质量持续改善。
2、地表水环境质量现状
本项目生活污水经管网排入民权县第一污水处理厂处理，民权县第一污水处理厂处理后的部分中水用于民权国电，剩余部分外排大沙河，根据地表水质量功能划分，大沙河河段水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本次评价采用河南省商丘生态环境监测中心发布的《2024年河南省商丘市生态环境质量概要》中对大沙河睢阳包公庙监控断面（省控断面）的监测数据统计，监测结果见下表。
表17   大沙河睢阳包公庙监控断面各污染因子监测结果统计一览表
河流名称
断面名称
目标值（mg/L）
水质状况
1-12月累计达标率
COD
总磷
其他19项因子
大沙河
睢阳包公庙
30
0.3
IV
III
100%
由上表可知，该监测断面COD、氨氮及总磷浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。
3、声环境

根据声环境功能区域划分规定，本项目所在区域属于3类区，项目东、南、西、北四厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故本次不再进行声环境现状监测。
4、生态环境质量现状

本项目建设地点为商丘市民权县高新区建业路西路北侧，根据现场调查，项目周围多为道路、厂房等，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。
5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目建设完成后，地面进行硬化防渗，运营期危险废物经危废暂存间暂存，危废暂存间按要求进行重点防渗，正常情况下，不存在地下水及土壤污染途径，因此，项目无需开展地下水、土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	本项目位于商丘市民权县高新区建业路西路北侧，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中区域等保护环境目标；本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染

物排

放控

制标

准
	环境要素

执行标准
执行级别

主要污染物限值

废气

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
厂区内无组织排放限值
非甲烷总烃
无组织
监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3
监控点处任意一次浓度值≤20.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表2
非甲烷总烃
有组织
120mg/m3、10kg/h（15m高排气筒）
无组织
4.0mg/m3
颗粒物
有组织
120mg/m3、3.5kg/h（15m高排气筒）
无组织
1.0mg/m3
锡及其化合物
有组织
8.5mg/m3、0.31kg/h（15m高排气筒）
无组织
0.24mg/m3
《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）涉PM、VOCs行业
引领性指标
颗粒物
有组织
10mg/m3
非甲烷总烃
有组织
30mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件 2
非甲烷总烃
有组织
80mg/m3
无组织
2.0mg/m3
《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）
表1小型
油烟
1.5mg/m3
废水
民权县第一污水处理厂进水水质
COD
400mg/L
BOD5
200mg/L
SS
300mg/L
氨氮
40mg/L
总磷
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
表4三级排放标准
COD
500mg/L
BOD5
300mg/L
SS
400mg/L
氨氮
/
总磷

/

噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
3类
昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)
固体

废物

按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对一般固废暂存间应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


	总量

控制

指标
	1、废水污染物排放情况
本次项目废水主要为职工生活污水，项目职工生活废水量为2880m3/a，生活废水经厂区化粪池暂存后（COD240mg/L，总磷3mg/L）排入民权县第一污水处理厂处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标排放标准（COD50mg/L，总磷0.5mg/L），一部分排入大沙河，一部分直接回用作电厂冷却水。

本项目排入外环境的COD总量为0.144t/a，总磷总量0.0014t/a。

2、废气污染物排放情况
项目废气污染物主要涉及VOCs、颗粒物排放。其中非甲烷总烃有组织排放量为0.2484t/a、无组织排放量为0.184t/a，颗粒物有组织排放量为0.00006t/a、无组织排放量为0.0001t/a。本次需申请废气污染物VOCs总量为0.2484t/a、颗粒物0.00006t/a，倍量替代量为非甲烷总烃0.4968t/a、颗粒物0.00012t/a。
综上，本项目污染物总量控制指标为VOCs0.2484t/a、颗粒物0.00006t/a、COD0.144t/a，总磷0.0014t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有已建厂区进行建设，项目施工期主要进行生产设备安装调试，施工过程会产生噪声、固废等。随着施工期结束污染随之结束，因此评价不再对施工期产生的影响进行赘述。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1废气产排情况
本项目废气主要为焊锡废气、点胶废气、含浸废气、烘干废气、食堂油烟。
（1）焊锡废气、点胶废气、含浸及烘干废气产排情况分析
1）焊锡废气
本项目焊锡工序采用无铅锡条，少量助焊剂辅助，焊接过程中主要产生少量颗粒物（以锡及其化合物计）和VOCs（以非甲烷总烃计）。
参照《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）电子电气行业系数手册产排污系数，波峰焊无铅焊料焊条颗粒物产污系数0.4134克/千克•焊料，本项目无铅焊条用量为1.6t/a，则焊接时锡及其化合物产生量为0.0007t/a。项目使用松香助焊剂时会产生少量非甲烷总烃，根据建设单位提供资料，松香助焊剂中异丙醇含量为85%，松香助焊剂用量为0.08t/a，则松香助焊剂使用时非甲烷总烃产生量为0.068t/a。焊锡废气采用集气罩收集，废气收集效率以90%计，由1套袋式除尘器（TA001）处理，后进入二级活性炭吸附装置（TA002）处理，后由排气筒（DA001）达标排放，覆膜袋式除尘器处理效率可达到99.99%，由于本项目锡及其化合物产生量较少，本次评价保守考虑袋式除尘器处理效率以90%计，焊锡工序工作时间为2400h/a。

项目设置8台焊锡设备，在设备上方分别设置集气罩收集废气，尺寸均为0.5m（长）*0.5m（宽），单台密闭集气罩开口面积约0.25m2，罩口平均风速为0.6m/s。其中集气罩所需风量根据以下经验公式计算得出。

L3=V×F×3600             公式（1）

式中：L3—顶吸罩的计算风量，m3/h；
V—罩口平均风速，m/s，可取0.3-1.0；
F—排风罩开口面面积，m2；

经计算，单套集气罩所需风量为540m3/h，则8套集气罩所需风量4320m3/h，本次评价以最不利情况考虑，设风机风量为4500m3/h。

2）点胶废气
本项目组装过程进行人工点胶，点胶过程会产生VOCs，本次评价以非甲烷总烃计，根据建设单位提供环氧树脂胶VOC检测报告，环氧树脂胶中VOC含量为27g/kg，本项目年用环氧树脂胶0.44t/a，则点胶过程非甲烷总烃产生量为0.0119t/a，点胶工序工作时间为3600h/a，则点胶工序非甲烷总烃产生速率为0.003kg/h。
3）含浸及烘干废气
项目采用绝缘漆及稀释剂在含浸房内对产品进行含浸、烘干，该过程会产生VOCs，本次评价以非甲烷总烃计。根据建设单位提供资料，本项目绝缘漆用量为5t/a、稀释剂年用量为10t/a，同时根据绝缘漆、稀释剂MSDS，绝缘漆中溶剂占比约为23.2%、稀释剂中溶剂占比约为6%，本次评价以最不利情况全挥发计算，因此含浸及烘干过程非甲烷总烃产生量为1.76t/a，含浸及烘干工序运行时间为4800h/a，则非甲烷总烃产生速率为0.37kg/h。
4）有机废气收集排放情况
项目设置4台含浸机、4台烤箱，4个点胶工位，工作时为密闭状态，在设备及点胶工位上方分别设置集气罩收集废气，尺寸均为0.8m（长）*0.8m（宽），废气收集效率以90%计，废气经收集后进入1套“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理，后由15m高排气筒DA001达标排放，非甲烷总烃处理效率以85%计。
单台密闭集气罩开口面积约0.5m2，罩口平均风速为0.6m/s。其中集气罩所需风量根据以下经验公式计算得出。

L3=V×F×3600             公式（1）

式中：L3—顶吸罩的计算风量，m3/h；
V—罩口平均风速，m/s，可取0.3-1.0；
F—排风罩开口面面积，m2；

经计算，单套集气罩所需风量为1080m3/h，则8套集气罩所需风量12960m3/h，本次评价以最不利情况考虑，设风机风量为13000m3/h。

5）废气排放情况
综上分析，DA001排气筒合计总风量为17500m3/h，本项目废气产排情况见下表。
表18   本项目DA001排气筒有机废气产排情况一览表

污染源

污染物名称

产生量t/a
无组织产生量t/a
有组织产生情况

措施

排放情况

产生量t/a

产生速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
焊锡
颗粒物
0.0007
0.0001
0.0006
0.0003
0.02
袋式除尘器，风机风量4500m3/h
二级活性炭吸附+15m高排气筒DA002，风机风量13000m3/h
0.00006
0.00003
0.002
锡及其化合物
0.0007
0.0001
0.0006
0.0003
0.02
0.00006
0.00003
0.002
非甲烷总烃
0.068
0.0068
0.0612
0.03
20.7
0.2484
0.05
2.8
点胶
非甲烷总烃
0.0119
0.0012
0.0107
0.003
/
含浸及烘干
非甲烷总烃
1.76
0.176
1.584
0.33
经计算，颗粒物、锡及其化合物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求（15m高排气筒颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；锡及其化合物排放浓度≤8.5mg/m3，排放速率≤0.31kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-涉PM引领性指标要求（颗粒物≤10mg/m3）。

非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求（15m高排气筒非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h），同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-涉VOCs引领性指标要求（非甲烷总烃≤30mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求（非甲烷总烃≤80mg/m3）。
（2）食堂油烟
本项目建设有1座食堂，为员工提供餐饮，食堂设置1个灶头，属小型规模。食堂使用液化气为燃料，属于清洁能源。本项目劳动定员150人，餐厅在做饭过程中产生油烟按照平均调查结果，每人每天食用油约20g，挥发量占2~4%，取均值4%计算，该食堂食用油消耗量约3kg/d、0.9t/a，油烟产生量为0.12kg/d、0.036t/a。灶头安装有一台油烟净化器（净化效率90%，风机风量2000m3/h），工作时间按6h/d，油烟产生速率为0.02kg/h、产生浓度为10mg/m3，油烟总排放量约为0.0036t/a、排放速率约为0.002kg/h、排放浓度约为1.0mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中油烟排放浓度≤1.5mg/m3的要求。因此本项目运营期食堂油烟废气对周围大气环境影响较小。
（3）危废暂存间有机废气

项目危废暂存间存放的废活性炭、废润滑油、废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶等管理不当会产生有机废气，评价要求建设单位严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019），废活性炭、废润滑油均采用密闭带盖暂存桶在危废暂存间内密闭储存，并及时转运处置，相应挥发废气量极少。企业在危废暂存间顶部设置集气管道，负压收集危废暂存间废气，收集至废气处理设施（二级活性炭吸附装置）处理后排放。




措施

	
	项目废气产排情况见表19。
表19   本次工程废气产排情况一览表
分类

产污环节

污染物

种类

污染物产生量

治理设施

排放口编号

排气筒高度

污染物排放情况

排放标准（mg/m3）

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

治理设施

收集效率

治理工艺去除率%
废气量（m3/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

有

组

织

焊锡
颗粒物
0.0006
0.0003
袋式除尘器
二级活性炭TA002+15m高排气筒DA001
90
颗粒物、锡及其化合物90、非甲烷总烃85
袋式除尘器4500、二级活性炭13000
DA001
15
0.00006
0.00003
0.002
10
锡及其化合物
0.0006
0.0003
90
0.00006
0.00003
0.002
非甲烷总烃
0.0612
0.03
90
0.2484
0.05
2.8
30
点胶
非甲烷总烃
0.0107
0.003
/
90
含浸及烘干
非甲烷总烃
1.584
0.33
90
食堂油烟
油烟
0.036
0.02
油烟净化器
/
90
2000
/
/
0.0036
0.002
1.0
1.5
无

组

织
焊锡
颗粒物
0.0001
0.00004
车间封闭，降低废气无组织排放
0.0001
0.00004
/
1.0
锡及其化合物
0.0001
0.00004
0.0001
0.00004
/
0.24
非甲烷总烃
0.0068
0.003
0.0068
0.003
/
2.0
点胶
非甲烷总烃
0.0012
0.0003
0.0012
0.0003
/
含浸及烘干
非甲烷总烃
0.176
0.04
0.176
0.04
/
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	1.2污染治理设施可行性分析
覆膜袋式除尘器工作原理：袋式除尘器主要进行小粒径除尘，本项目粉尘属于小粒径，项目针对废气污染物特征选用覆膜袋式除尘器，覆膜袋式除尘器是在除尘布袋表面覆一层PTFE膜，该层PTFE膜能够起到一次性将粉尘全部截留在膜的表面实现表层过滤，化学稳定性好、不易老化、憎水，使截留在表面的粉尘很容易剥落，同时提高了滤料的使用寿命，较普通布袋除尘器薄膜孔径小于0.23μm，过滤效率高。
活性炭吸附装置工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。项目设计活性炭吸附效率≥80%，活性炭吸附工艺是一种安全可靠的处理方法，挥发性有机物采用“活性炭吸附”装置，其净化效率可以满足去除率及浓度要求，属于挥发性有机物治理可行技术，因此本项目废气处理措施可行。

此外，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）废气污染防治可行技术参考表可知，颗粒物治理采用袋式除尘器、有机废气治理采用活性炭吸附法均为可行性技术，综上，项目废气处理设施可行。

1.3排放口基本情况及监测要求

（1）排放口基本情况
本项目废气排放口基本情况见下表。
表20   项目废气排放口基本情况一览表
序号
排放口
编号
排放口

名称
污染物
排放口地理坐标
排放口基本情况
经度
纬度
排气筒高度（m）
排气筒内径（m）

排气温度（℃）

1
DA001
废气排气筒
颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
115.13760921

34.61198951
15
0.5
常温
（2）排放口监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及本项目情况，本项目废气监测计划见下表。

表21    本项目营运期废气监测计划

监测类别
监测点位
监测

项目
监测

频次

执行标准

废气
有组织废气

排气筒DA001
颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-涉PM、VOCs引领性指标要求（非甲烷总烃≤30mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求
无组织废气

厂房外监控点
非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求
厂界

颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
1次/年
1.4非正常工况
非正常工况指生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停机、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指出现故障情况。本项目出现非正常工况时污染物排放情况具体如下：
表22   本项目污染源非正常工况废气排放量核算一览表
序号

污染源

非正常排放原因

环保装置处理效率
污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h
非正常排放量

kg
年发生频次/年
应对措施

1

焊锡、点胶、含浸及烘干
二级活性炭吸附装置故障
0
非甲烷总烃
20.7
0.363
0.5
0.18
1
加强环保设备日常管理维护，发生事故时立即停产检修

非正常工况下污染物排放量增加，会对周边环境造成一定影响，但非正常工况持续时间较短，不会对周围环境产生较大影响。为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取如下措施：

①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。

②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产等。

③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。
在建设单位措施落实到位的情况下，可以最大程度上避免非正常工况下废气排放对周围环境产生不利影响。

1.5废气环境影响分析
本项目营运期产生的废气主要为焊锡过程产生的颗粒物（锡及其化合物）、非甲烷总烃、点胶、含浸及烘干过程产生的非甲烷总烃，其中焊锡废气经袋式除尘器处理后与点胶、含浸及烘干废气一并进入二级活性炭吸附装置处理，由15m高排气筒达标排放。废气经相应的废气治理设施处理后排放量较小，均可实现达标排放，污染物厂界排放均达标，不会改变区域环境质量等级，故本项目废气排放对周围大气环境影响较小，在可接受范围内。
2、废水
2.1废水源强
本项目不涉及生产废水，本次工程废水主要为生活污水。
项目劳动定员150人，厂内提供食宿，结合《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），人员生活用水量按80L/人•d计，则生活用水量合计为12m3/d，3600m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水产生量为9.6m3/d，2880m3/a。职工生活污水经厂区化粪池处理后排入民权县第一污水处理厂，处理达标后外排。各污染因子产生浓度为COD240mg/L、BOD5140mg/L、SS180mg/L、氨氮20mg/L、总磷3mg/L。
2.2依托民权县第一污水处理厂可行性分析

民权县第一污水处理厂位于该产业集聚区内大沙河西、兴业路南，占地面积90亩，设计规模5.0万吨/日，收水范围为民权县城市和高新技术产业开发区内的生活污水，目前实际处理规模为3.0万吨/日，现已达到设计规模60%，主要处理工艺为改良型奥贝尔氧化沟工艺，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中有2.3万吨排入大沙河，现状有7000吨/日中水回用于民权热电厂作为冷却用水。

①收水范围：现状收水范围为民权县县城生活污水及开发区废水。根据现状可知，本项目厂区已接入管网，位于开发区收水范围内。

②处理规模：现状污水设计处理规模为5万吨/日，实际处理规模为3.0万吨/日，现已达到设计规模60%。本项目废水产生量为9.6m3/d，2880m3/a，占民权县第一污水处理厂处理余量比例较小，因此民权县第一污水处理厂余量能够容纳本项目的废水。
③进水水质：民权县第一污水处理厂进水水质要求（COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮40mg/L）。

本项目外排废水为职工生活废水，水质较简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，各污染因子浓度为COD240mg/L、BOD5140mg/L、SS180mg/L、氨氮20mg/L、总磷3mg/L，可满足民权县第一污水处理厂进水水质要求以及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）。

本项目废水排放量为9.6m3/d，水量占污水厂处理水量的比重较小；项目位于民权县第一污水处理厂收水范围内；本项目排水水质能够满足民权县第一污水处理厂进水水质要求。综上，项目废水排入民权县第一污水处理厂可行。

2.3废水污染物排放信息
项目废水污染物排放信息表如下。

表23   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水

类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施
排放口

编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活废水
COD、BOD5、氨氮、SS、总磷
民权县第一污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
TW001
化粪池
化粪池
DW001
是
厂区总排口
表24   废水间接排放口基本情况表

排放口
编号
排放口地理坐标
废水排放量

（t/a）

排放去向

排放

规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息
经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

DW001

115.13684842

34.61136301
2880
民权县第一污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
/

民权县第一污水处理厂
COD
50
氨氮
5

BOD5
10
SS
10
总磷
0.5
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），生活污水间接排放不要求进行自行监测，本次评价仅说明排放去向。
3、噪声

3.1噪声预测
本项目主要噪声源为CNC绕线机、单轴双臂自动绕线机、12轴自动绕线机、全自动焊锡机、空压机等设备在运行过程所产生的机械噪声，噪声级为70~95dB(A)。主要生产设备均位于厂房内部，经厂房阻隔、基础减振、局部隔声、消声等措施后，噪声可降低约15~25B(A)。项目车间内噪声设备源强、治理措施及效果见表25。
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	表25   本项目室内噪声设备源强一览表   单位：dB(A)

序号

建筑物名称

声源名称
数量
(台/套)
声源

源强/dB(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

X

Y

Z

东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
东
南
西
北
建筑物外距离

1
1#生产车间
CNC绕线机
22（按点声源组预测）
70（等效后：83.4)
隔声、减振
3.4
41.1
1.2
21.6
11.6
38.1
12.8
31.7
37.1
26.8
36.3
昼间、夜间
20

20
20

20
11.7
17.1
6.8
16.3
1m
2
3#生产车间
CNC绕线机

32（按点声源组预测）
70（等效后：85.1)
隔声、减振
10.8
2.2
1.2
9.9
12.4
49.4
11.3
40.2
38.2
26.2
39.0
20
20
20
20
20.2
18.2
6.2
19.0
1m
3
单轴双臂自动绕线机
18（按点声源组预测）
70（等效后：82.6)
隔声、减振
1.8
1.9
1.2
18.8
11.3
40.5
12.5
32.1
36.5
25.5
35.7
20
20
20
20
12.1
16.5
5.5
15.7
1m
4
12轴自动绕线机

9（按点声源组预测）
70（等效后：79.5)
隔声、减振
6.3
11
1.2
15.3
20.7
44.1
3.0
30.8
28.2
21.6
45.0
20
20
20
20
10.8
8.2
1.6
25.0
1m
5
手工锡炉
3（按点声源组预测）
75（等效后：79.8)
隔声、减振

-5.8
3.6
1.2
26.5
12.3
32.7
11.6
26.3
33.0
24.5
33.5
20
20
20
20
6.3
13.0
4.5
13.5
1m
6
全自动焊锡机
5（按点声源组预测）
70（等效后：77.0)
隔声、减振
-10.9
3
1.2
31.6
11.2
27.7
12.7
22.0
31.0
23.2
29.9
20
20
20
20
2.0
11.0
3.2
9.9
1m
7
双轴包胶机
7（按点声源组预测）
70（等效后：78.5)
隔声、减振
-26
5.6
1.2
46.9
12.4
12.4
11.6
20.1
31.6
31.6
32.2
20
20
20
20
0.1
11.6
11.6
12.2
1m
9
自动组装测试机
4（按点声源组预测）
70（等效后：76.0)
隔声、减振
-31.9
7
1.2
52.9
13.3
6.4
10.8
21.5 
33.5 
39.9 
35.3 
20
20
20
20
1.5
13.5
19.9
15.3
1m
10
含浸房
含浸机
4（按点声源组预测）
70（等效后：76.0)
隔声、减振
37.8
13
1.2
2.7
7.9
4.9
1.6
42.4
33.0
37.2
46.9
20
20
20
20
22.4
13.0
17.2
26.9
1m
11
烤箱

4（按点声源组预测）
80（等效后：86.0)
隔声、减振
38.5
9
1.2
1.6
3.9
5.6
5.5
56.9
49.2
46.0
46.2
20
20
20
20
36.9
29.2
26.0
26.2
1m
12
3#生产车间
空压机
2（按点声源组预测）
100（等效后：103.0)
隔声、减振
-18.7
-2.8
1.2
38.7
4.7
20.5
19.3
46.2
64.6
51.8
52.3
20
20
20
20
26.2
44.6
31.8
32.3
1m
13
风机
1
95
隔声、减振

-2.5
-6.6
1.2
22.2
2.4
37.0
21.4
43.1
62.4
38.6
43.4
20
20
20
20
23.1
42.4
18.6
23.4
1m
14
含浸房
风机
1
95
隔声、减振

33.5
12.7
1.2
6.9
7.6
0.6
2.2
53.2
52.4
74.4
63.2
20
20
20
20
33.2
32.4
54.4
43.2
1m
注：本次评价以厂界中心（115.131370,34.612838）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	为说明项目营运过程中噪声对周围环境的影响程度，预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了建筑物的屏障作用、空气吸收。

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2= Lp1-（TL+6）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔音量，dB。

如下图所示。
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图3  室内声源等效为室外声源图例

根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，在只考虑几何发散衰减时，模式如下：

LA（r）=LA（r0）-Adiv
式中：LA（r）—预测点处声压级，dB（A）；

      LA（r0）—参考位置r0处的声压级，dB（A）；

      Adiv—几何发散引起的衰减，dB。

①点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式如下：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）

式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；

      Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；

      r—预测点距离声源的距离；

      r0—参考位置距声源的距离。

②噪声贡献值

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg—噪声贡献值，dB；

      T—预测计算的时间段，s；

      ti—i声源在T时段内的运行时间，s；

      LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
本项目为双班制，昼夜均进行生产。经预测，项目正常生产情况下各厂界噪声值见表26。
表26   项目各厂界噪声预测一览表   单位：dB(A)

预测点位

贡献值
是否达标

执行标准

东厂界
37.4
是
昼间65、夜间55
南厂界
33.1
是
西厂界
44.7
是
北厂界
29.7
是

由预测结果知，本项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3.2噪声监测要求

运营期噪声环境监测内容见表27。
表27   项目噪声监测计划一览表

时段

类别

监测项目
监测位置
监测频率

控制目标

运营期

噪声

昼间、夜间
等效连续A声级
项目厂界外1m处
一次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

4、固废

本项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物、生活垃圾。本项目固废产生种类及处理措施一览表详见下表。
表28   项目固体废物种类及处理处置措施表

序号

污染物

产生途径

固废编码
产生量（t/a）
属性

处理或处置方式

1
铜线边角料
生产过程
900-002-S17
0.2
一般固废
一般固废间（10m2）暂存后外售
2
未沾染危险特性物质的废包装物
原料包装
900-003-S17、900-005-S17
1.5
3

除尘器粉尘
废气处理
900-099-S59
0.0005
4

锡渣
生产过程
900--099-S59
0.08
5
生活垃圾
职工生活

/
22.5
生活垃圾
在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理

6
废活性炭
废气处理
900-039-49
11.4
危险废物
经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质的单位处置
7
废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶
原料包装
900-041-49
0.1
8
废润滑油
设备维修
900-214-08
0.16
9
废润滑油桶
900-249-08
0.02
（1）一般固废
一般固体废物主要为铜线边角料、未沾染危险特性物质的废包装物、除尘器粉尘、锡渣。
1）铜线边角料
本项目生产过程中会产生废铜线边角料，根据建设单位提供资料，产生量约为0.2t/a，经一般固废间（10m2）暂存后外售。
2）未沾染危险特性物质的废包装物
本项目磁芯、铜线等原料包装会产生废包装物，主要成分为塑料、瓦楞纸，产生量约1.5t/a，经一般固废暂存间暂存后外售。

3）除尘器粉尘
本项目焊锡工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，袋式除尘器收集的粉尘量为0.0005t/a。集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售进行综合利用。
4）锡渣
项目焊锡过程中会产生少量锡渣，根据对焊接工艺的调查和查阅资料，锡渣产生量以5%计，项目锡条年用量约1.6t/a，则锡渣产生量为0.08t/a，经一般固废间暂存后外售。
（2）生活垃圾

项目劳动定员150人，年工作时间为300d，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为22.5t/a。生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理。
（3）危险废物
危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废润滑油及润滑油包装桶、废漆桶、废稀释剂桶。
1）废活性炭
本项目有机废气采用碘值不低于800mg/g的二级活性炭吸附装置处理。活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此需定期更换，经查阅相关资料，活性炭吸附材料填充量与处理气量之比应不小于1:7000，按照有机废气总废气量17500m3/h核算，则废气处理装置活性炭充填量应不低于2.5m3，本次评价按照活性炭填充量2.5m3、活性炭密度0.5g/cm3计算，本项目二级活性炭吸附装置活性炭填充量为2.5t，企业为保障活性炭吸附效率，拟每年更换四次活性炭，经活性炭吸附的有机废气量约为1.4t/a，则废活性炭产生量约为11.4t/a，废活性炭属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，非特定行业，废物代码900-039-49，危险特性T。废活性炭更换后经危废间（10m2）暂存，定期交由有资质单位处置。
2）废胶桶、废漆桶、废稀释剂桶
项目环氧树脂胶使用时会产生废胶桶，绝缘漆及稀释剂使用时会产生废漆桶、废稀释剂桶，产生量约为0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废胶桶、废漆桶、废稀释剂桶属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。废胶桶集中收集，经危废暂存间（10m2）暂存后，定期交由有资质的单位处置。

3）废润滑油
本项目绕线机等设备运行时需使用润滑油，设备在线量共计约0.2t/a，更换周期为1年，考虑到损耗，废润滑油产生量约0.16t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油与含矿物油废物，产生行业为非特定行业，废物代码900-214-08，危险特性T，I。更换的废润滑油置于密闭容器内，经危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。
4）废润滑油桶
项目年用矿物油量0.2t，合计用20桶，单个桶种量约1kg，本项目废润滑油桶共计产生量为0.02t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性为T，I，废润滑油桶使用后加盖封口密闭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行安全处置。
表29   危险废物汇总表
序号

危险废物

名称

危险废物

类别

危险废物

代码

产生量（t/a）
产生工序及装置

形态

有害

成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
11.4
废气处理
固态
非甲烷总烃
3个月
T
10m2危废暂存间暂存，交由有资质单位处置

2
废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶
HW49其他废物

900-041-49

0.1
原料包装
固态
胶、绝缘漆、稀释剂等
1d
T/In

3
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
0.16
设备维修
液态
基础油、添加剂等
1a
T，I
4
废润滑油桶
900-249-08
0.02
固态
基础油、添加剂等
1a
T，I
评价要求厂区设置10m2危废暂存间暂存危险废物，位于含浸房北侧，定期将危险废物交由有资质单位处置，危废暂存间建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求进行设计、运行和贮存，危废贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位必须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位的名称，为防止危险废物散落、泄漏，必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存间进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本次评价建议建设单位危废间按照相关要求将废活性炭、废润滑油等危废使用密闭容器进行包装后封口暂存于危废暂存间，废包装桶加盖密闭暂存，同时评价要求企业危废间设置废气收集装置，废气引入二级活性炭吸附装置处理后排放。本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。
表30   危险废物贮存场所基本情况一览表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
含浸房北侧
10m2
密闭容器贮存

4.0t

30d
2
废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶
HW49其他废物

900-041-49

分区暂存
0.2t
30d
3
废润滑油
HW08废矿物油与含矿物油废物
900-214-08
密闭容器贮存

0.2t
30d
4
废润滑油桶
900-249-08
分区暂存
0.1t
30d
本项目产生的危险废物主要为废活性炭、废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶、废润滑油、废润滑油桶，项目生产过程中产生的废物经危废暂存间暂存后，由有资质单位收运、处置，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求进行贮存，危险废物运输过程中应严格遵守以下要求：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志。

③危险废物公路运输时，运输车辆应按照GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。
在收集、贮存、运输、处置等环节均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告[2017]43号）要求严格落实后，能够安全、妥善处置，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目固废均能得到有效处理或处置，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目主要废气污染物为生产过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物，会通过大气沉降的方式进入周围的土壤，废气经收集、处理后达标排放，对土壤环境影响较小；项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池暂存后排入市政污水管网，水质较为简单，污染因子不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》中的基本项目和其它项目；为防止危险废物废润滑油泄漏垂直入渗对地下水造成影响，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关内容，将厂区分为重点防渗、一般防渗区和简单防渗区，本项目厂区的具体污染防渗分区见下表。
表31     本项目防渗分区要求一览表

序号

防渗区域及部位
防渗等级

防渗性能
1
危废暂存间、含浸房
重点防渗区
等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
2
车间其他区域、一般固废间
一般防渗区
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889 执行
3
厂区其他区域
简单防渗
地面硬化
综上所述，在项目厂区采取分区防渗、加强厂区管理情况下，项目对场地及周边土壤和地下水不会造成污染。
6、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）的相关要求，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，并从中提高风险管理意识，采取必要的防范措施，明确环境风险监测及应急要求，达到安全生产、发展经济的目的。
6.1环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质见下表。
表32   项目突发环境事件风险物质一览表
位置
名称
最大储存量（t）

临界量（t）

qn/Qn

危废暂存间

废润滑油
0.16
2500

0.000064
生产车间设备在线用量
润滑油
0.2
2500
0.00008

生产车间
异丙醇*
0.068
10
0.0068

合计
0.006944
注：*异丙醇存在于助焊剂中，本次评价根据原料用量及异丙醇含量核算其最大储存量。
由上表可知，Q=0.006944＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
（2）环境风险分析
产品及危废均为易燃物质，由于人员操作不当或电线线路短路及其它因素会引起火灾事故，并引发伴生/次生反应，对环境空气、地下水等造成污染；废气治理设施发生故障或操作不当时会造成污染物事故排放，污染大气环境。
（3）环境风险防范措施
1）总图布置及建筑风险防范措施 

本项目总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离。

本项目厂区内设置消防通道，通道上不能堆放产品，以保证消防、急救车辆畅行无阻。

2）物料存储、使用过程的风险防范措施

①原料贮放设置明显标志。

②原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

③产品按订单生产，勿在厂区内贮存大量产品。

3）火灾风险防范措施

①危废暂存必须是封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并由足够的疏散通道，单位应保持疏散通道、安全出口畅通。

②车间内各功能分区之间及功能分区内部要按照有关规范保持足够的安全距离车间内设置消防通道，符合《建筑设计防火规范》的相关规定。

③生产区、成品区、原材料区，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品。

④落实责任制，生产区、原材料区、成品区应分设负责任看管，确保消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改。

⑤车间内设置消防设施（灭火器），如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 

⑥加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

4）其他事故的风险防范措施

①应按规定要求设置灭火系统，设在便于操作的地方，以确保在火情出现的第一时间内能迅速投用，防止火情蔓延和扩大，及时消除火险。 

②加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制，加强设备管理。

③建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害。

综上分析，本项目运行期间的环境风险较小，在落实各项环境风险防范措施后，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期的环境风险，项目运营期的环境风险处在可接受的水平。

7、项目选址可行性分析
7.1规划相符性分析
项目厂址位于商丘市民权县高新区建业路西路北侧，租用现有厂区进行建设，占地面积为10360.18m2。项目用地符合民权高新技术产业开发区用地规划（见附图三）。本项目属于开发区主导产业电子设备制造，符合开发区环境准入条件，符合规划环评技术审查意见相关要求，项目建设符合民权高新技术产业开发区总体规划及规划环评的相关要求，项目建设符合商丘市生态分区管控相关要求。
7.2与周边环境相容性分析
本项目在运营过程中废气经各项废气处理措施处理后达标排放，对周围环境影响较小；项目无生产废水排放，生活污水经厂区化粪池暂存后排入市政污水管网，经民权县第一污水处理厂处理后达标排放；产生的固废分类合理收集、处置；项目运营过程中的高噪声设备经采取基础减震等措施，厂界噪声值能够达标排放。本项目实施后，工程营运期间产生的各项污染物采取了相应的防治措施，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。
根据现场踏勘，项目厂区北侧为民权县华胜包装材料有限公司，厂区西侧为商丘市瑞辉电子有限公司，厂区东侧为民权亿鸿制鞋有限公司，厂区南侧为建业路，项目周边分布有民权县华胜包装材料有限公司、河南美力达新能源汽车有限公司等，项目周边500m范围内无敏感点分布，项目建设有全封闭车间，并设有废气处理装置，对环境影响较小。
综上所述，从环保角度分析，本项目选址可行。
8、环保投资
项目总投资22000万元，其中环保投资57.2万元，占总投资0.26%，环保投资情况见表33。

表33   本项目环保措施及投资一览表

污染
因素
排放源
污染物
污染防治措施
治理投资（万元）
废气

焊锡
颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
集气罩+袋式除尘器（风机风量4500m3/h）
二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（风机风量13000m3/h）

25
点胶
非甲烷总烃
集气罩
含浸及烘干
非甲烷总烃
危废暂存间
非甲烷总烃
负压收集
废水

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
化粪池暂存，经厂区总排口进入市政污水管网
0.2
噪声
生产设备
设备运行

噪声
置于室内、隔声、减振等措施
2
固废
铜线边角料
经一般固废暂存间（10m2）暂存，定期外售

10
未沾染危险特性物质的废包装物
除尘器粉尘
锡渣

生活垃圾
在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理
废活性炭
经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质的单位处置
废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶
废润滑油
废润滑油桶
地面防渗
危废暂存间、含浸房重点防渗，车间其他区域、一般固废间一般防渗，厂区内其他区域简单防渗
20
合计
57.2



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001排气筒
	焊锡
	颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃
	集气罩+袋式除尘器（风机风量4500m3/h）
	二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（风机风量13000m3/h）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2024年修订版)-涉PM、VOCs引领性指标要求（非甲烷总烃≤30mg/m3）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)附件2相关要求

	
	
	点胶
	非甲烷总烃
	集气罩
	
	

	
	
	含浸及烘干
	非甲烷总烃
	
	
	

	
	
	危废暂存间
	非甲烷总烃
	负压收集
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	化粪池暂存，经厂区总排口排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、民权县第一污水处理厂进水标准

	声环境
	生产设备等
	噪声
	置于室内、局部隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	铜线边角料、未沾染危险特性物质的废包装物、除尘器粉尘、锡渣经一般固废暂存间（10m2）暂存后外售；生活垃圾在厂内垃圾箱暂存，定期交由环卫部门统一处理；废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶经危废暂存间（10m2）暂存后，定期由有资质单位处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间、含浸房应进行重点防渗，渗透系数应≤1×10-7cm/s，同时硬化后地面采用环氧树脂漆进行防渗，应定期对环氧树脂漆进行维护和修缮，防止地面破损；车间其他区域、一般固废间等采用一般防渗；厂区内其他区域简单防渗。

	生态保护措施
	厂区闲置区根据实际需要进行绿化

	环境风险防范措施
	生产车间内设置消防器材、防护用品等。

	其他环境管理要求
	项目建设完成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》在项目生产排污前办理排污许可、竣工环保验收手续。


六、结论
	飞阳电子科技（商丘）有限公司年生产1.2亿只变压器建设项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目在该厂址建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（以锡及其化合物计）
	/
	/
	/
	0.00006t/a
	/
	0.00006t/a
	0.00006t/a

	
	锡及其化合物
	/
	/
	/
	0.00006t/a
	/
	0.00006t/a
	0.00006t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.2484t/a
	/
	0.2484t/a
	0.2484t/a

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.0036t/a
	/
	0.0036t/a
	0.0036t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.144t/a
	/
	0.144t/a
	0.144t/a

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0014t/a
	/
	0.0014t/a
	0.0014t/a

	一般工业
固体废物
	铜线边角料
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	未沾染危险特性物质的废包装物
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	1.5t/a

	
	除尘器粉尘
	/
	/
	/
	0.0005t/a
	/
	0.0005t/a
	0.0005t/a

	
	锡渣
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	0.08t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	11.4t/a
	/
	11.4t/a
	11.4t/a

	
	废胶桶、废绝缘漆桶、废稀释剂桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.16t/a
	/
	0.16t/a
	0.16t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0.02t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图1    项目水平衡图    单位：m3/d





图2    生产工艺及产污环节示意图
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